# ADICIONAR MARGENS(MARGEM ARQUIVO)

## Descrição geral

Esta função desloca a imagem da cópia para a direita, para a esquerda ou para baixo, de modo a ajustar a margem.
É útil quando pretende unir as cópias com fio ou colocá-las numa capa.
Deslocar a imagem para a direita para poder encadernar as cópias pela margem esquerda

Sem utilizar a Margem Arquivo | Utilizando a Margem Arquivo
--- | ---

Posições dos agrafos
A rotação de cópia não pode ser utilizada em combinação com a função de deslocação da margem.
Para alterar a definição de deslocação da margem pré-definida:
No "Modo de definição", seleccione [Definições de Sistema] → [Definições de Cópia] → [Definição de Cópia] → [Definição de Deslocamento de Margem Inicial].

## Operação

Colocar o original e premir a tecla [Pré-visualização].
Colocar o original na bandeja do alimentador de documentos do alimentador automático de documentos, ou no vidro de exposição.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- VIDRO DE EXPOSIÇÃO

Bata levemente na tecla [Outros] e na tecla [Margem Arquivo].
Bata levemente na direcção da margem de arquivo.
Define uma largura da margem de arquivo.

- Premir o visor do valor numérico que indica a área da margem de arquivo no lado da frente ou no verso, e introduzir a área usando as teclas numéricas.
- Para definir rapidamente a área, começar por especificar um valor próximo do valor desejado através das teclas numéricas, e depois ajustá-lo com .
- Se definir a caixa de verificação [Ajuste o valor da 2.ª página ao da 1.ª.] para , desaparece e pode definir os lados 1 e 2 separadamente.

Depois de concluídas todas as definições, premir as teclas e [Anterior] em sequência.

- Para cancelar a definição de margem de arquivo:
  premir a tecla [Off].
- Para cancelar todas as definições:
  Premir a tecla [CA].

Verifique a imagem de pré-visualização no ecrã de pré-visualização.
Verifique se as definições produzem ou não os resultados pretendidos.
Para cancelar todas as definições:
Bata levemente na tecla [CA].
Bata levemente na tecla [Iniciar].
Quando efectuar apenas um conjunto de cópias, não é necessário especificar o número de cópias.
Para efectuar dois ou mais conjuntos de cópias:
Bata levemente na tecla de visualização de cópias para especificar o número de cópias.
Voltar ao início