# DIGITALIZAR MUITOS ORIGINAIS EM SIMULTÂNEO(CONSTRUÇÃO DE TRABALHO)

## Descrição geral

Esta função permite separar um original constituído por diversas páginas em conjuntos, digitalizar cada conjunto usando o alimentador automático de documentos e transmitir as páginas numa única transmissão. Também se pode enviar um fax colocando originais no alimentador automático de documentos e no vidro de exposição.
Utilizar esta função se o original tiver mais páginas do que o máximo que pode ser colocado de uma vez no alimentador automático de documentos.
Ao digitalizar originais separados por conjuntos, digitalizar primeiro o conjunto que possui a primeira página.
As definições seleccionadas para o primeiro conjunto podem ser utilizadas para os restantes conjuntos.

- Podem ser digitalizadas no máximo 999 páginas.
  Tenha em consideração que quando a memória estiver a ser usada para outros trabalhos, poderão ser digitalizadas menos páginas.
- Se a memória ficar muito cheia durante a digitalização, surge uma mensagem e a transmissão será cancelada.
- As definições de digitalização podem ser alteradas para cada conjunto de originais.

## Operação

Colocar os originais no alimentador automático de documentos.
O original também pode ser colocado no vidro de exposição.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- VIDRO DE EXPOSIÇÃO

Especificar o destino.

- RECUPERAR UM DESTINO DO LIVRO DE ENDEREÇOS
- VISUALIZAR UMA LISTA DE DESTINOS SELECCIONADOS
- UTILIZAR UM NÚMERO DE PROCURA PARA RECUPERAR UM DESTINO
- INTRODUZIR UM ENDEREÇO MANUALMENTE
- ESPECIFICAR UMA PASTA DE REDE
- RECUPERAR UM DESTINO DE UM LIVRO DE ENDEREÇOS GLOBAL
- UTILIZAR UM REGISTO DE TRANSMISSÃO PARA REENVIAR

Premir a tecla [Outros] e a tecla [Constr. Traba.].
Premir a tecla [Constr. Traba.].
Aparece uma marca de verificação no ícone.
Para cancelar a definição de construção de trabalho:
Premir a tecla [Construção de Trabalho] para limpar a marca de verificação.
Premir a tecla [Iniciar] para digitalizar o primeiro conjunto.
Premir a tecla [Pré-visualização] para pré-visualizar uma imagem antes do envio do fax. Consultar mais informações em "VERIFICAR A IMAGEM PARA TRANSMISSÃO". Contudo, as definições desta função não podem ser alteradas no ecrã de pré-visualização.
Colocar o conjunto de originais seguinte e premir a tecla [Digit. Adicional].
Para cancelar a digitalização do original:
premir (tecla [Cancelar Digital.]). Todos os dados digitalizados serão apagados.
Premir a tecla [Iniciar Envio].

- Se não se efectuar nenhuma acção durante um minuto depois de aparecer o ecrã de confirmação, a digitalização termina automaticamente e a transmissão é reservada.
- A tecla [Alterar Definição] pode ser premida para alterar a exposição, a resolução, o tamanho de digitalização e o tamanho de envio para cada página original digitalizada. Porém, quando Construção de Trabalho é usada com "2 em 1" em "Outros", só a exposição é que se pode alterar quando se digitalizam todas as páginas pares do original.

Voltar ao início