# DEFINIÇÕES PARA IMPRESSÃO A PARTIR DO MFP (FTP)

A partir do painel do operador da máquina, é possível aceder ao servidor FTP e seleccionar os dados do servidor para impressão.

- Tecla [Acrescentar]
  Acrescenta um novo servidor FTP.
- Listar
  Lista os servidores FTP actualmente guardados.

Guardar Servidor FTP
Ao premir a tecla [Acrescentar], aparece o ecrã de registo. É possível armazenar até 20 itens.
Para informações sobre as definições, consultar "Definições".
Editar ou Eliminar Servidor FTP
Quando se prime um título na lista, aparece o ecrã de edição para esse servidor FTP.
Premir a tecla [Eliminar] para eliminar o servidor FTP.
Definições

Item | Descrição
--- | ---
Nome | Introduzir um nome para ser visualizado no painel do operador da máquina.
Servidor FTP | Introduzir o endereço IP ou o nome de anfitrião do servidor FTP.
Directório | Introduzir o directório de destino do servidor de ficheiros FTP.
Activar Autenticação do Utilizador | Activa a autenticação do utilizador. Para entrar, é necessário o nome do utilizador e a palavra-passe.
Nome do Utilizador | Introduzir o nome do utilizador de início de sessão para iniciar a sessão no servidor de ficheiros FTP.
Palavra-passe | Introduzir a palavra-passe necessária para iniciar a sessão no servidor de ficheiros FTP. Para alterar a palavra-passe, seleccionar [Alterar Palavra-passe] e introduzir a nova palavra-passe na caixa de texto.
Activar SSL | Activa a comunicação de encriptação SSL.

Voltar ao início