# DIGITALIZAR ORIGINAIS FINOS(MODO LENTO)

## Descrição geral

Utilizar esta função para digitalizar originais finos com o alimentador automático de documentos. Esta função evita o encravamento de originais finos.
Quando se selecciona o modo lento, não é possível efectuar a digitalização de 2 faces.

## Operação

Colocar os originais na bandeja do alimentador de documentos do alimentador automático de documentos.
Ajustar lentamente as guias do original.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS

Se os originais forem inseridos com demasiada força, podem amarrotar-se e encravar.
Especificar o destino.

- RECUPERAR UM DESTINO DO LIVRO DE ENDEREÇOS
- VISUALIZAR UMA LISTA DE DESTINOS SELECCIONADOS
- UTILIZAR UM NÚMERO DE PROCURA PARA RECUPERAR UM DESTINO
- INTRODUZIR UM ENDEREÇO MANUALMENTE
- ESPECIFICAR UMA PASTA DE REDE
- RECUPERAR UM DESTINO DE UM LIVRO DE ENDEREÇOS GLOBAL
- UTILIZAR UM REGISTO DE TRANSMISSÃO PARA REENVIAR

Premir a tecla [Outros] e a tecla [Modo Lento].
Aparece uma marca de verificação no ícone.
Para cancelar a definição de Modo Lento:
Premir a tecla [Modo Lento] para limpar a marca de verificação.
Depois de concluídas todas as definições, premir a tecla [Anterior].
Premir a tecla [Iniciar] para iniciar a digitalização do original.
Premir a tecla [Pré-visualização] para pré-visualizar uma imagem antes do envio do fax. Consultar mais informações em "VERIFICAR A IMAGEM PARA TRANSMISSÃO". Contudo, as definições desta função não podem ser alteradas no ecrã de pré-visualização.
Escutar-se-á um som para indicar que a digitalização e a transmissão estão concluídas.
Voltar ao início