# DEFINIÇÕES DE SEGURANÇA

A lista seguinte contém itens do modo de configuração, predefinições de fábrica e restrições para cada item.
Dependendo das especificações da máquina e dos dispositivos periféricos instalados, pode não ser possível utilizar algumas das definições.
U: Utilizadores em geral; A: Administrador do sistema/Administrador

Item | Predefinição de fábrica | U | A
--- | --- | --- | ---
| Definições de Segurança
| Outras Definições
| Não | Sim
| Restringir Trabalhos de Impressão que não o atual Trabalho de Impressão Em Espera
| Activado | Não | Sim
| Restringir Operação
| Forçar Retenção | Não | Sim
| Alterar Palavra-passe
| - | Não | Sim
| Controlo de Porta
| Não | Sim
| Porta do Servidor
| Não | Sim
| HTTP
| Activado | Não | Sim
| Número de Porta
| 80 | Não | Sim
| HTTPS
| Activado | Não | Sim
| Número de Porta
| 443 | Não | Sim
| Impressão FTP
| Activado | Não | Sim
| Número de Porta
| 21 | Não | Sim
| Impressão Raw
| Activado | Não | Sim
| Número de Porta
| 9100 | Não | Sim
| LPD
| Activado | Não | Sim
| Número de Porta
| 515 | Não | Sim
| IPP
| Activado | Não | Sim
| Número de Porta
| 631 | Não | Sim
| IPP-SSL
| Desactivado | Não | Sim
| Número de Porta
| 443 | Não | Sim
| Receber Cópias Tandem
| Activado | Não | Sim
| Número de Porta
| 50001 | Não | Sim
| Busca PC
| Activar | Não | Sim
| Número de Porta
| 52000 | Não | Sim
| Painel de Operação Remota
| Activado | Não | Sim
| Número de Porta
| 5900 | Não | Sim
| SNMPD
| Activado | Não | Sim
| Número de Porta
| 161 | Não | Sim
| Telnet
| Activado | Não | Sim
| NBT/WINS
| Desactivado | Não | Sim
| JCP
| Desactivado | Não | Sim
| RARP
| Desactivado | Não | Sim
| SMTP
| Activado | Não | Sim
| WSD
| Activado | Não | Sim
| Expansão do dispositivo USB*1
| Activado | Não | Sim
| Sharp OSA (Plataforma de Expansão)
| Não | Sim
| HTTP
| Activado | Não | Sim
| Número de Porta
| 10080 | Não | Sim
| HTTPS
| Activado | Não | Sim
| Número de Porta
| 10443 | Não | Sim
| Porta de Cliente
| Não | Sim
| HTTP
| Activado | Não | Sim
| HTTPS
| Activado | Não | Sim
| FTP
| Activado | Não | Sim
| FTPS
| Activado | Não | Sim
| SMTP
| Activado | Não | Sim
| SMTP-SSL
| Activado | Não | Sim
| POP3
| Activado | Não | Sim
| POP3-SSL
| Activado | Não | Sim
| SNMP-TRAP
| Activado | Não | Sim
| Número de Porta
| 162 | Não | Sim
| Notificar final da tarefa
| Activado | Não | Sim
| LDAP
| Activado | Não | Sim
| LDAP-SSL
| Activado | Não | Sim
| SMB/WINS
| Activado | Não | Sim
| SNTP
| Activado | Não | Sim
| mDNS
| Activado | Não | Sim
| Enviar Cópias Tandem
| Activado | Não | Sim
| Segurança de dados Enviar
| Activar*4 | Não | Sim
| Definição do Filtro
| Desactivado | Não | Sim
| Definições do Filtro do Endereço IP
| Não | Sim
| Modo do Filtro
| Autorizado | Não | Sim
| Endereços do Filtro 1 a 4
| Não | Sim
| Início do Endereço IP
| 0.0.0.0 | Não | Sim
| Fim do Endereço IP
| 0.0.0.0 | Não | Sim
| Definições do Filtro do Endereço MAC
| Não | Sim
| Endereços do Filtro 1 a 10
| 0 | Não | Sim
| Definições SSL
| Não | Sim
| Porta do Servidor
| Não | Sim
| HTTPS
| Activado | Não | Sim
| IPP-SSL
| Desactivado | Não | Sim
| Redireccionar HTTP para HTTPS no Acesso à página Web do Dispositivo
| Desactivado | Não | Sim
| Porta de Cliente
| Não | Sim
| HTTPS
| Activado | Não | Sim
| FTPS
| Activado | Não | Sim
| SMTP-SSL
| Activado | Não | Sim
| POP3-SSL
| Activado | Não | Sim
| LDAP-SSL
| Activado | Não | Sim
| Nível de Encriptação
| Baixo | Não | Sim
| Certificar Informação
| - | Não | Sim
| Definição IEEE802.1X
| Não | Sim
| Autenticação IEEE802.1X
| Desactivado | Não | Sim
| Método de Autenticação EAP
| EAP-TLS | Não | Sim
| Nome de Utilizador EAP
| - | Não | Sim
| Palavra-passe
| - | Não | Sim
| Autenticação do Servidor
| Activado | Não | Sim
| Tempo limite EAP
| 10 segundos | Não | Sim
| Número de novas tentativas EAP
| 3 vezes | Não | Sim
| Certificar Informação
| - | Não | Sim
| Configuração de limpeza de dados*2
| Desactivar | Não | Sim
| Liberte Bloq. Operação Ficheiros/Pastas*2
| - | Não | Sim
| Definições de IPsec
|  | Não
| IPsec
| Desactivado | Não | Sim
| Definições IKEv1
|  | Não
| Tecla Pré-partilhada
| - | Não | Sim
| Durabilidade SA (tempo)
| 28800 segundos | Não | Sim
| Durabilidade SA (dimensão)
| 28800 KB [10 mm (1/2")] | Não | Sim
| Durabilidade IKE
| 30 segundos | Não | Sim
| Regras IPsec
| - | Não | Sim
| Impressão de padrão oculto
| Não | Sim
| Predefinições
| Definição de Impressão de Padrão Oculto
| Padrão | Não | Sim
| Exposição
| Padrão | Não | Sim
| Tamanho da Fonte
| 48 pontos | Não | Sim
| Ângulo
| 0 graus | Não | Sim
| Estilo da Fonte
| Padrão | Não | Sim
| Padrão de Camuflagem
| Padrão 1 | Não | Sim
| Método de Impressão
| Destaque de Caracteres. | Não | Sim
| Definição dos Conteúdos da Impressão
| Não | Sim
| Predef. palavra
| Activado, NÃO COPIAR | Não | Sim
| Texto Predefinido
| ON | Não | Sim
| Número de Série da Unidade
| Desactivado | Não | Sim
| ID de Tarefa de Conta
| Desactivado | Não | Sim
| Nome de Início de Sessão/Número de Utilizador
| Desactivado | Não | Sim
| Nº de controlo
| Desactivado | Não | Sim
| Data/hora
| Desactivado | Não | Sim
| Desactivar Entrada Directa
| Desactivado | Não | Sim
| Contraste
| Não | Sim
| Preto
| 5 | Não | Sim
| Registo de texto personalizado
| - | Não | Sim
| Impressão de Informação de Rastreio
| - | Não | Sim
| Definição de impressão de informação de rastreio
| Desactivado | Não | Sim
| Inform. impressão
| Não | Sim
| Número de Série da Unidade
| Activado | Não | Sim
| Texto
| Desactivado | Não | Sim
| ID de Tarefa de Conta
| Activado | Não | Sim
| Nome de Início de Sessão/Número de Utilizador
| Activado | Não | Sim
| Data/hora
| Activado | Não | Sim
| Posição de Impressão
| Não | Sim
| Posição Vertical
| Não | Sim
| Imprimir parte superior do papel
| Desactivado | Não | Sim
| Imprimir parte inferior do papel
| Activado | Não | Sim
| Posição Horizontal
| Não | Sim
| Imprimir parte esquerda do papel
| Activado | Não | Sim
| Imprimir parte direita do papel
| Desactivado | Não | Sim
| Seleccionar o Trabalho a Imprimir
| Não | Sim
| Copiar
| Activado | Não | Sim
| Impressora
| Activado | Não | Sim
| Impres. (Arq. Documentos)
| Activado | Não | Sim
| Receber Internet-Fax*3
| Activado | Não | Sim
| Listar impressões
| Activado | Não | Sim
| Inic. Dados Priv./na Máquina
| - | Não | Sim

*1 Apresentado quando o módulo de comunicação de aplicação ou a chave de produto do módulo de conta externa estão activados.
*2 Apresentado quando o kit de segurança de dados está activado
*3 Apresentado quando a função de Internet-fax está activada.
*4 Apresentado quando se encontra instalado o kit de segurança de dados.

Voltar ao início