# IMPRIMIR DIRECTAMENTE UM FICHEIRO NUMA PASTA DE REDE

## Descrição geral

Pode especificar e imprimir um ficheiro numa pasta de rede a partir do painel de toque da máquina.
Mesmo que a pasta de rede não esteja registada, pode aceder à mesma introduzindo directamente ou utilizando o caminho para a pasta no grupo de trabalho.

- Introduzir o caminho para a pasta de rede directamente
- Utilizar o caminho para a pasta de rede

Para registar uma pasta de rede:
No "Modo de definição", seleccione [Definições de Aplicações] → [Definições para impressão a partir do MFP(SMB)] para guardar uma nova pasta de rede. (São necessários direitos de administrador.) Pode registar no máximo 20 pastas de rede.
Se seleccionar um ficheiro PDF protegido com uma palavra-passe, tem de introduzir essa palavra-passe no ecrã de estado do trabalho para começar a imprimir.

- IMPRIMIR UM FICHEIRO PDF ENCRIPTADO

## Operação

Imprimir um ficheiro da pasta de rede que configurou nas definições da máquina
Bata levemente na tecla [Arquivo Documentos].
Premir a tecla [Seleccionar Ficheiro de Pasta de Rede para Imprimir] no painel de acção.
Bata levemente na tecla [Abrir pasta de rede registada] no painel de acção e bata na pasta de rede a que pretende aceder.
Se surgir um ecrã a pedir para introduzir um nome de utilizador e palavra-passe, estes devem ser obtidos junto do administrador do servidor e deve-se introduzir o nome do utilizador e a palavra-passe adequados.

- Quando bate levemente na tecla [Introdução directa da pasta de rede], aparece um ecrã que permite a introdução directa do caminho para a pasta de rede. Para mais informações, consulte "Introduzir o caminho para a pasta de rede directamente".
- Quando selecciona o grupo de trabalho, o servidor e a pasta de rede sequencialmente, pode aceder à pasta de rede. Para mais informações, consulte "Utilizar o caminho para a pasta de rede".

Bata levemente na tecla do ficheiro que pretende imprimir e bata na tecla [Alterar a definição para imprimir] no painel de acção.

- Quando imprimir vários ficheiros, bata nas teclas dos ficheiros que pretende imprimir e bata levemente na tecla [Imprimir] no painel de acção.
- Surge o ícone do lado esquerdo das teclas dos ficheiros que podem ser impressos.
- O ícone é visualizado à esquerda das teclas das pastas na pasta de rede. Para visualizar uma pasta ou um ficheiro numa pasta, bata levemente nesta tecla.

- Pode visualizar até 100 teclas de ficheiros e pastas.
- Bata levemente em para subir um nível de pasta.
- Para regressar ao ecrã de selecção de pastas de rede, bata levemente em .
- Bata levemente na tecla [Nome de Ficheiro ou Pasta] para alterar a ordem dos ficheiros e das pastas visualizados no ecrã. De cada vez que a tecla é premida, a ordem altera-se entre ascendente e descendente.

Seleccione as condições de impressão.

- Se seleccionou vários ficheiros no passo 4, pode apenas seleccionar o número de impressões.
- Se seleccionou um ficheiro que inclui condições de impressão (ou seja, ficheiros PCL, PS ou XPS) no passo 4, as definições serão aplicadas.

Quando a caixa de verificação [Imprimir em Papel Brilhante] está seleccionada, a opção [Selecção Papel] é definida para [Papel Brilhante] (alimentador manual) e [Resolução de Saída] é definida para [600 ppp (Elevada Qualidade)].
Premir a tecla [Iniciar].
A impressão tem início assim que o ficheiro seleccionado for transferido.
Introduzir o caminho para a pasta de rede directamente
Bata levemente na tecla [Introdução directa da pasta de rede] no passo 3 de "Imprimir um ficheiro da pasta de rede que configurou nas definições da máquina".
Introduza o caminho para a pasta, nome de utilizador e palavra-passe.
Aceda à pasta de rede.
Para saber o procedimento de impressão, consulte os passos de 4 a 6 de "Imprimir um ficheiro da pasta de rede que configurou nas definições da máquina".
Utilizar o caminho para a pasta de rede
Bata levemente na tecla do grupo de trabalho a que pretende aceder no passo 3 de "Imprimir um ficheiro da pasta de rede que configurou nas definições da máquina".
Premir a tecla do servidor ou computador a que se pretende aceder.
Se surgir um ecrã a pedir para introduzir um nome de utilizador e palavra-passe, estes devem ser obtidos junto do administrador do servidor e deve-se introduzir o nome do utilizador e a palavra-passe adequados.
Bata levemente na tecla da pasta de rede a que pretende aceder.
Aceda à pasta de rede.
Para saber o procedimento de impressão, consulte os passos de 4 a 6 de "Imprimir um ficheiro da pasta de rede que configurou nas definições da máquina".

- Bata levemente no ícone e introduza uma palavra-passe para localizar um grupo de trabalho, um servidor ou uma pasta de rede. Para introduzir texto, consulte "NOMES E FUNÇÕES DE TECLAS DO TECLADO VIRTUAL".
- São visualizados no máximo 100 grupos de trabalho, 100 servidores e 100 pastas de rede.
- Bata levemente em para subir um nível de pasta.
- Para regressar ao ecrã de selecção do grupo de trabalho, bata levemente em .

Voltar ao início