# TIPOS DE PAPEL APLICÁVEIS

Esta secção descreve os tipos de papel que podem ser utilizados e os que não podem ser utilizados.
Todos os tipos de papel que não sejam papel simples recebem a designação de suportes especiais.

- Papel utilizável
- Papel que não pode ser utilizado
- Papel não recomendado

- Existem vários tipos de papel disponíveis no mercado, alguns dos quais não podem ser utilizados na máquina.
  Antes de utilizar qualquer papel, consulte o revendedor ou o representante de assistência técnica autorizado.
- A qualidade da imagem e a fusibilidade do toner do papel podem alterar-se devido às condições ambientais, às condições de funcionamento e às características do papel, resultando numa qualidade de imagem inferior à do papel normal da Sharp.
  Antes de utilizar qualquer papel, consulte o revendedor ou o representante de assistência técnica autorizado.
- A utilização de papel não recomendado ou não utilizável pode resultar numa alimentação incorrecta, em encravamentos, má fusão do toner (o toner não adere correctamente ao papel e pode sair) ou na avaria da máquina.
- A utilização de papel não recomendado pode dar origem a encravamentos de papel ou má qualidade de imagem. Antes de utilizar papel não recomendado, certifique-se de que a impressão pode ser efectuada correctamente.

Papel utilizável
Especificações do papel simples, papel espesso e papel fino

Papel Normal | Papel normal Sharp 80 g/m2 (21 lbs). Para obter as especificações do papel, consulte "ESPECIFICAÇÕES DO PAPEL NORMAL SHARP" no "Guia de Início Rápido". Papel simples normal que não o papel da Sharp 60 g/m2 a 105 g/m2 (16 lbs. a 28 lbs.)
Papel espesso | 106 g/m2 a 300 g/m2 (capa 29 lbs. a 110 lbs.)
Papel fino | 55 g/m2 a 59 g/m2 (13 lbs. a 16 lbs.)

O papel reciclado, o papel de cor e o papel pré-perfurado têm de cumprir as mesmas especificações que o papel simples.
Antes de utilizar qualquer papel, consulte o revendedor ou o representante de assistência técnica autorizado.
Tipos de papel que podem ser colocados em cada cassete

- Para obter informações detalhadas sobre os tamanhos e tipos de papel que pode colocar em cada cassete da máquina, consulte "ESPECIFICAÇÕES" no "Guia de Início Rápido" e "DEFINIÇÕES DE CASSETE" no "Modo de configuração" "Manual de Funcionamento".
- O papel reciclado, o papel de cor e o papel pré-perfurado têm de cumprir as mesmas especificações que o papel simples.
  Antes de utilizar qualquer papel, consulte o revendedor ou o representante de assistência técnica autorizado.

| Cassetes 1 - 4 (Cassete 2 - 4 quando é instalada uma gaveta de papel de suporte/500/2x500/3x500 folhas. Cassete 2 quando é instalada uma gaveta de papel de suporte 500&2000 folhas.) | Cassete 3 - 4 (Gaveta de papel de suporte/500&2000 folhas) | Alimentador manual | Cassete 5 (cassete de grande capacidade)
--- | --- | --- | --- | ---
Papel Normal | Permitido | Permitido | Permitido | Permitido
Papel espesso 1* | Permitido | - | Permitido | -
Papel espesso 2* | - | - | Permitido | -
Papel espesso 3* | - | - | Permitido | -
Papel fino | - | - | Permitido | -
Pré-impresso | Permitido | Permitido | Permitido | Permitido
Papel Reciclado | Permitido | Permitido | Permitido | Permitido
Papel carta | Permitido | Permitido | Permitido | Permitido
Pré-perfurado | Permitido | Permitido | Permitido | Permitido
Cor | Permitido | Permitido | Permitido | Permitido
Etiquetas | - | - | Permitido | -
Papel brilhante | - | - | Permitido | -
Acetato | - | - | Permitido | -
Papel com Tabulação | - | - | Permitido | -
Envelope | - | - | Permitido | -

*
  "Papel espesso 1" é papel espesso com um máximo de 220 g/m2 (índice 110 lbs.), "Papel espesso 2" é papel espesso com um máximo de 256 g/m2 (índice 140 lbs.), "Papel espesso 3" é papel espesso com um máximo de 300 g/m2 (capa 110 lbs. capa).

Definir a orientação do lado de impressão
A definição de orientação varia em função do lado de impressão do papel, consoante a cassete utilizada. No caso de "Papel Carta" e "Pré-Impresso", coloque o papel com a orientação inversa.

Cassete | Em estado normal | Com papel carta ou pré-impresso colocado
--- | --- | ---
Cassetes 1 - 4 | Voltado para cima | Voltado para baixo
Alimentador manual e cassete 5: | Voltado para baixo | Voltado para cima

Se a opção [Desactivar Duplex] estiver definida para "Papel Carta" ou "Pré-Impresso", coloque o lado de impressão com a mesma orientação do que para uma operação normal.
Para definir [Desactivar Duplex]:
No "Modo de definição", seleccione [Definições de Sistema] → [Controlo de Dispositivo] → [Desactivar Duplex].
Papel que não pode ser utilizado

- Suportes especiais para uma impressora de jacto de tinta
  (papel de elevada qualidade, papel brilhante, filme brilhante, etc.)
- Papel químico ou papel térmico
- Papel laminado
- Papel com clipes
- Papel com marcas de dobragem
- Papel rasgado
- Acetato com óleo

- Papel fino inferior a 55 g/m2 (15 lbs)
- Papel espesso com uma espessura de 300 g/m2 (capa 110 lbs) ou mais
- Papel de formato irregular
- Papel agrafado
- Papel húmido
- Papel enrolado
- Papel cujo lado de impressão ou lado inverso já tenha sido impresso por outra impressora ou dispositivo multifunções.
- Papel com um padrão ondulado devido à absorção de humidade

Papel não recomendado

- Papel de transferência a quente
- Papel japonês
- Papel perfurado

Voltar ao início