# MODO DE PRÉ-AQUECIMENTO

Este modo diminui a temperatura da unidade de fusão e faz a máquina aguardar em estado de baixo consumo energético.
O modo de pré-aquecimento é activado quando a duração de tempo definida se esgota em estado de espera sem ser executado um trabalho.
Comparativamente com a função Temp de Desligar Automático, a quantidade de energia poupada é inferior e o tempo de arranque é menor.
No modo de pré-aquecimento, o botão [Ecrã Inicial] acende e apaga a luz do painel de toque e do botão [Modo economia de energia].
O painel de toque desaparece quando lhe bater levemente ou premir o botão [Ecrã Inicial].
Para definir o modo de pré-aquecimento:
No "Modo de definição", seleccione [Poup Energia] → [Def de Modo Pré-Aquecimento].
Aparece uma mensagem 15 segundos antes da entrada do modo de pré-aquecimento. Para fechar a mensagem e continuar a operação normal, bata levemente em [Continuar].
A mensagem aparece de novo 15 segundos após o final da extensão do tempo normal de operação.
Caso não se faça nada nos 15 segundos subsequentes ao aparecimento da mensagem, a máquina entra no modo de pré-aquecimento.
Para definir a exibição da mensagem:
Configure em [Poup Energia] → [Definição de Gestão de Energia] → [Mostrar mensagem para atraso de entrada em modo de pré-aquecimento / Desligar Autom] em "Modo de configuração (administrador) ".
Voltar ao início