# ANTES DE ENVIAR PARA UM ENDEREÇO SMTP DIRECTO

A máquina suporta SMTP Directo, o que permite enviar directamente faxes pela Internet na empresa sem utilizar um servidor de correio.
Para saber qual o procedimento de memorização de endereços SMTP Directo no livro de endereços, veja "MEMORIZAR ENDEREÇOS POR ENTRADA DIRECTA" e " MEMORIZAR ENDEREÇOS DA PROCURA DE ENDEREÇO GLOBAL" ou "MEMORIZAR GRUPOS". Os endereços SMTP Directo memorizados estão incluídos no livro de endereços para o modo Internet-Fax.
Se o destino estiver ocupado:
Se o destino estiver ocupado, a máquina aguardará por momentos e, depois, reenviará automaticamente.
Para cancelar a transmissão:
Cancela-se a partir do ecrã de estado do trabalho.

- PARAR/ELIMINAR UM TRABALHO EM CURSO OU RESERVADO

Para definir o número de tentativas de repetição e o intervalo entre tentativas quando a ligação não puder ser estabelecida, devido à linha estar ocupada ou por outros motivos:
No "Modo de configuração", seleccionar [Definições de Sistema] → [Definições de Envio de Imagem] → [Definições de Internet-Fax] → [Definição de Envio] → [Repetir Ligação Caso Linha Esteja Ocupada].
A predefinição de fábrica é duas tentativas a intervalos de 3 minutos.
Quando ocorre um erro de comunicação:
No caso de ocorrer um erro de comunicação ou se a outra máquina de fax não atender a chamada num período especificado, a transmissão será automaticamente repetida depois de um intervalo predefinido.
Para cancelar a transmissão:
Cancela-se a partir do ecrã de estado do trabalho.

- PARAR/ELIMINAR UM TRABALHO EM CURSO OU RESERVADO

Para definir o número de tentativas de repetição e o intervalo entre tentativas quando uma transmissão falhar devido a um erro:
No "Modo de configuração", seleccionar [Definições de Sistema] → [Definições de Envio de Imagem] → [Definições de Internet-Fax] → [Definição de Envio] → [Repetir Ligação em Caso de Erro de Comunicação].
A predefinição de fábrica é duas tentativas a intervalos de 3 minutos.
Voltar ao início