# MÓDULO PARA PERFURAR

## Descrição geral

Este dispositivo pode ser instalado num finalizador ou finalizador de encadernação para perfurar orifícios no papel a imprimir.
Deitar fora resíduos da perfuração
Os resíduos dos orifícios perfurados são recolhidos na caixa de resíduos da perfuração.
Para eliminar os resíduos dos orifícios, siga o procedimento.

## Operação

- Finalizador instalado
- Finalizador (empilhador grande) instalado
- Finalizador de encadernação instalado
- Finalizador de encadernação (empilhador grande) instalado

Finalizador instalado
< 6 passos ao todo >
Abra a tampa.
Enquanto empurra a alavanca para baixo e para a esquerda, faça deslizar o finalizador para a esquerda até parar.
Deslize cuidadosamente o finalizador até parar.
Segure na pega da caixa de resíduos da perfuração, retire a caixa para fora com cuidado e deite fora os resíduos.
Deite fora os resíduos da perfuração num saco de plástico ou noutro recipiente, tendo cuidado para não espalhar os resíduos.
Volte a empurrar a caixa para dentro cuidadosamente.
Enquanto empurra a alavanca para baixo e para a esquerda, faça deslizar o finalizador para a esquerda até parar.
Deslize cuidadosamente o finalizador até parar.
Feche a tampa.
Finalizador (empilhador grande) instalado
< 4 passos ao todo >
Abra a tampa frontal do módulo de perfuração.
Puxe para fora a caixa de resíduos da perfuração e deite-os fora.
Deite fora os resíduos da perfuração num saco de plástico ou noutro recipiente, tendo cuidado para não espalhar os resíduos.
Volte a colocar a caixa de resíduos da perfuração.
Se a caixa de resíduos da perfuração não for colocada correctamente, não será possível imprimir utilizando a função de perfuração.
Feche a tampa do módulo de perfuração.
Finalizador de encadernação instalado
< 4 passos ao todo >
Abra a tampa frontal.
Puxe para fora a caixa de resíduos da perfuração e deite-os fora.
Deite fora os resíduos da perfuração num saco de plástico ou noutro recipiente, tendo cuidado para não espalhar os resíduos.
Volte a colocar a caixa de resíduos da perfuração.
Feche a tampa frontal.
Finalizador de encadernação (empilhador grande) instalado
< 4 passos ao todo >
Abra a tampa frontal do módulo de perfuração.
Puxe para fora a caixa de resíduos da perfuração e deite-os fora.
Deite fora os resíduos da perfuração num saco de plástico ou noutro recipiente, tendo cuidado para não espalhar os resíduos.
Volte a colocar a caixa de resíduos da perfuração.
Se a caixa de resíduos da perfuração não for colocada correctamente, não será possível imprimir utilizando a função de perfuração.
Feche a tampa do módulo de perfuração.
Voltar ao início