# AGRAFAR AS SAÍDAS/PERFURAR ORIFÍCIOS NAS SAÍDAS

## Descrição geral

Função agrafar
A função agrafar agrafa as saídas. Para criar materiais com um aspecto mais sofisticado, pode utilizar a função agrafar em combinação com a impressão de 2 lados.
Esta função poupa muito tempo aquando da preparação de documentos para uma reunião ou outros documentos agrafados.
É possível seleccionar as posições de agrafamento e o número de agrafos para obter os resultados seguintes.

Agrafar | Esquerda | Direita | Superior
--- | --- | --- | ---
1 Agrafo* |  |  |
2 Agrafos |  |  |

* A orientação do agrafo ("" ou "") varia em função do tamanho e da orientação do papel.
Função perfurar
A função perfurar faz orifícios nas saídas. As posições dos orifícios são definidas através da selecção da margem da lombada.

Esquerda | Direita | Superior
--- | --- | ---

- É necessário um finalizador ou um finalizador de encadernação para utilizar a função agrafar.
- Para utilizar a função agrafar, instale um módulo de perfuração no finalizador ou no finalizador de encadernação.
- Para saber o número máximo de folhas que pode agrafar, consulte "ESPECIFICAÇÕES" no Guia de Início Rápido.
- O número máximo de folhas que podem ser agrafadas de uma só vez inclui capas e/ou inserções introduzidas.
- Para mais informações sobre a função agrafar encadernar, consulte "CRIAR UM PANFLETO AGRAFADO (Cópia em panfleto/agrafar encadernar)".

- As funções agrafar e desviar (deslocar a posição do papel que é ejectado por cada trabalho) não podem ser utilizadas em simultâneo.
- Quando o finalizador está desactivado nas definições da máquina, a função agrafar e a função perfurar não podem ser utilizadas.
- Quando a função agrafar ou a função perfurar está desactivada nas definições da máquina, não é possível agrafar ou perfurar.

## Operação

Windows
Clique no separador [Principal] e seleccione "Margem da Lombada".
Seleccione a função agrafar ou a função perfurar.

- Para a função agrafar, seleccione o número de agrafos no menu "Staple".
- Para a função perfurar, clique na caixa de verificação [Perfurar] para a marca de verificação aparecer.

Macintosh
Seleccione [Printer Features] e seleccione "Binding Edge".
Seleccione a função agrafar ou a função perfurar.
Seleccione o número de agrafos. Para a função perfurar, clique na caixa de verificação [Perfurar] para a marca de verificação aparecer.
Voltar ao início