# A TRANSMISSÃO DEMORA MUITO TEMPO

Se não conseguir resolver um problema utilizando as soluções descritas neste manual, pressione o botão [Power] e coloque o interruptor de corrente principal na posição "". Aguarde pelo menos 10 segundos e coloque o interruptor de corrente principal na posição "". Depois da cor do indicador de corrente principal mudar para verde, prima o botão [POWER].
Quando a cor de fundo do ecrã de estado do trabalho não está cinzenta no canto superior direito do painel de toque, não desligue o interruptor de corrente principal nem a ficha. Se o fizer, pode danificar o disco rígido ou provocar a perda dos dados que estiverem a ser recebidos ou enviados.

Local a verificar | Solução
--- | ---
A definição de resolução utilizada na digitalização é apropriada? | Seleccione as definições de resolução e compressão de dados adequados à finalidade da transmissão. Para criar dados de imagem equilibrados em termos de resolução e tamanho de ficheiro, tenha em atenção os seguintes aspectos: Definições de resolução A definição de resolução original é de [200x200 ppp] para "E-mail", "FTP/Área de Trabalho", "Pasta de Rede" e "Digitalizar para Dispositivo de Memória Exterior", para o modo de Internet-Fax é de [200x100 ppp]. Se o original não contiver uma imagem com meios tons, como uma fotografia ou uma ilustração, a digitalização na resolução original criará uma imagem mais prática e útil. Apenas deve seleccionar uma resolução superior ou a definição "Meio Tom" (só no modo Internet-Fax) se o original contiver uma fotografia e quiser dar prioridade à qualidade da imagem fotográfica. Neste caso seja cuidadoso, pois um ficheiro de dimensões superiores ao que criou quando utilizou a definição original.

Voltar ao início