# DEFINIÇÕES DE OPERAÇÃO

Podem ser configuradas as definições relacionadas com a função de envio de imagem (E-mail, Internet-Fax, etc.).
As definições de operação seguintes aplicam-se a todas as funções de envio de imagem.
Predefinições
Suspende as definições por algum tempo depois da digitalização.
Usar esta definição para suspender as definições depois de concluída a digitalização (até que Modo de Limpeza Automática se active).
Tempo de Iniciar Automaticamente Trabalho Durante Digitalização
Definir o período do tempo limite de espera após a digitalização do original. Pode definir entre 10 e 240 segundos em incrementos de 10 segundos.
Predefinições do Visor
Seleccionar qualquer um dos seguintes 5 ecrãs iniciais que aparecem quando se prime a tecla [Enviar Imagem] ou a tecla (tecla [CA]) no ecrã do Modo de Envio de Imagem.

- E-mail
- Pasta de Rede
- FTP/Área de Trabalho
- Internet-Fax
- Entrada de Dados

Aplicar Endereços de Apenas Modos de Envio
Quando um endereço é seleccionado a partir do livro de endereços, apenas se aplicam os endereços apresentados no modo de restrição.
É dada prioridade mais elevada à exibição do livro de endereços.
Se o modo de envio de imagens estiver ativado, será exibido o Livro de Endereços, em vez do ecrã inicial deste modo.
No "Modo de configuração", se um endereço predefinido tiver sido configurado através da seleçao de [Definições de Sistema] → [Definições de Envio de Imagem] → [Definições de Digitalização] → [Endereço Padrão] → [Definição de Endereço Original], a função [É dada maior prioridade à apresentação do livro de endereços.] não pode ser usada.
Categoria a ser exibida com padrão
Seleccione uma categoria a apresentar com a predefinição.

- Nenhum
- Uso Frequen
- Categorias de 1 a 32

Aumentar o livro de endereços
Aparece uma lista aumentada do livro de endereços.
Mostrar todos os tipos de endereço, independentemente do modo que está a ser exibido actualmente.
Quando esta definição está activada, são mostrados todos os destinos, independentemente do modo apresentado.
Orientação da Imagem
Define a orientação predefinida da imagem.
Definição de Resolução Inicial
As definições seguintes estão disponíveis para as resoluções predefinidas dos modos de digitalização comum, Internet-fax e fax.
Scanner Comum
100 X 100 ppp, 150 X 150 ppp, 200 X 200 ppp,
300 X 300 ppp, 400 X 400 ppp, 600 X 600 ppp
E-mail
100 X 100 ppp, 150 X 150 ppp, 200 X 200 ppp,
300 X 300 ppp, 400 X 400 dpi, 600 X 600 ppp
Internet-Fax
200 X 100 ppp, 200 X 200 ppp*, 200 X 400 ppp*,
400 X 400 ppp*, 600 X 600 ppp*
Aplicar Resolução Definida ao Armazenar
Quando é usada uma imagem armazenada por arquivo de documento, aplica-se a definição de resolução armazenada com a imagem.
Predefinições de Exposição
Esta definição é usada para definir as definições de exposição predefinida para digitalizar um documento no modo de envio de imagem. Seleccionar [Auto] ou [Manual]. Se seleccionar [Manual], definir a exposição num dos 5 níveis.
Tipo de Imagem Original Predefinida
Seleccionar o tipo original antes de activar a digitalização numa resolução adequada para o original (apenas nos mods de digitalização e dispositivo de memória USB).
É possível configurar as definições seguintes.

- Texto/Foto Impressa
- Texto/Foto
- Texto
- Foto
- Foto Impressa
- Mapa

Quando a exposição está definida para [Auto], não é possível seleccionar um original predefinido.
Nitidez
Usada para destacar o contorno da imagem e mostrá-la claramente para digitalizar um documento no modo de envio de imagem. Pode ser definida num de 5 níveis.
Contraste
Esta definição é usada para ajustar o contraste da imagem para digitalizar um documento no modo de envio de imagem. Pode ser definida num de 5 níveis.
Enviar imagem igual à enviada em modo Fax/I-Fax
Usa-se para activar ou desactivar a predefinição. Activar esta definição para enviar a mesma imagem simultaneamente, utilizando o modo de fax ou de Internet-Fax com outro modo.
Se esta função estiver desactivada, é enviada uma imagem especificada com cada Definição de Digitalização para E-mail, FTP, Área de Trabalho e Pasta de Rede.
Assegure-se que pressiona a Tecla de Próximo Endereço () antes de selecionar o próximo endereço.
Esta função obriga o utilizador a premir a tecla [Endereço Seguinte] antes de introduzir o destino seguinte durante a difusão.
Quando esta definição está activada, não é possível omitir a tecla [Endereço Seguinte] mesmo que o endereço seguinte seja introduzido com uma tecla de um toque.
Se um utilizador tentar introduzir o endereço seguinte sem premir a tecla [Endereço Seguinte], escuta-se um duplo bip de alarme e a nova entrada é rejeitada.
Definição de Sel. Som Completa
Define o som completo de digitalização audível quando se digitaliza um original.
Desactivar Alteração de Ordem de Visualização
Desactiva a alteração da ordem de visualização (ordem de número de pesquisa, ascendente, descendente).
Uma vez definida, a sequência de visualização não é alterada. A ordem do visor permanece fixa na ordem que estiver em vigor quando esta definição é activada.
Definição de Suspensão de Impressão de Dados Recebidos
Esta função retém os faxes e faxes da Internet recebidos em memória sem os imprimir. Os faxes podem ser impressos introduzindo uma palavra-passe (predefinição de fábrica: 0000) com as teclas numéricas.
Palavra-passe
Se [Definição de Suspensão de Impressão de Dados Recebidos] estiver activada, introduzir a palavra-passe (número de 4 dígitos).
Estas definições podem ser configuradas quando não existem dados recebidos na memória da máquina (excepto dados contidos numa caixa de memória confidencial ou de difusão).
Carimbo de Verificação Predefinido
Usa-se para activar ou desactivar a predefinição. Activar para acrescentar sempre o carimbo de verificação ao original que já foi digitalizado através do alimentador automático de documentos.

- E-mail/Digitalizar/Entrada Dados
- Fax/Internet-Fax

Ajustar Largura de Apagamento
Usado para definir a largura a apagar, para a função apagar. Especificar um valor de 0 mm (0") a 25 mm (1") em incrementos de 3 mm (1/8") para apagar a margem e o centro.
Impressão com Tempo Especificado dos Dados Recebidos
Esta função fica disponível quando está activada a opção Def. Ver. Imagem de Dados Recebidos.
* É apresentado quando está instalado um kit de expansão de fax ou um kit de expansão de Internet-Fax Se "Impressão com tempo especificado dos dados recebidos" estiver definida como , a definição passa a cinzento.
Se "Alterar palavra-passe" ou "Definição de suspensão de impressão de dados recebidos" estiver definida como , o campo de introdução da palavra-passe passa a cinzento.
ACTIVAR/DESACTIVAR DEFINIÇÕES
Definições para Desactivar Registo
Usada para impedir o armazenamento de destinos. Armazenar a partir da máquina, armazenar a partir do Modo de Configuração (versão Web) e armazenar a partir do PC podem ser proibidos em separado.
Desactivar Registo de Destino do Painel de Operação
Desactiva o controlo de endereço a partir da máquina.
Configurar a definição para cada um dos seguintes itens:

- Grupo (Entrada Directa)
- Grupo (Livro de Endereços)
- Contactos

Seleccionar Tudo: Selecciona todos os itens.
Limpar Marcados: Limpa todas as selecções.
Desactivar Registo de Destino na Página de Internet
Desactiva o armazenamento do destino a partir do Modo de Configuração (versão Web).
Configurar a definição para cada um dos seguintes itens:

- Grupo (Entrada Directa)
- Grupo (Livro de Endereços)
- Individual

Seleccionar Tudo: Selecciona todos os itens.
Limpar Marcados: Limpa todas as selecções.
Desactivar registo/apagar programa
Usada para impedir o apagamento e a alteração das definições de envio de imagem memorizadas nos programas de trabalho.
Proibição de Registo de todos os Itens de Programas
Proibe a utilização do livro de endereços quando um programa é guardado.
Desactivar Registo da Caixa de Memória
Desactiva todos os tipos de registos na caixa de memória.
Configurar a definição para cada um dos seguintes itens:
Polling Memória, Confidencial, Difusão em Relé (Entrada Directa), Difusão em Relé (Livro de Endereços)
Desactivar Registo de Destino por Procura de Endereço Global
Desactiva o controlo de endereço a partir da procura de endereço global.
Configurar a definição para cada um dos seguintes itens:
E-mail, Internet-Fax, Fax
Seleccionar Tudo: Selecciona todos os itens.
Limpar Marcados: Limpa todas as selecções.
Desactivar Registo Utilizando Network Scanner Tool
Desactiva o controlo de endereço a partir do Network Scanner Tools.
Usar esta opção para suprimir o armazenamento de dados de outra máquina através do Encaminhamento de Entrada do livro de endereços.
Desactivar encaminhamento pela rede
Proíbe o encaminhamento de entrada.
Definições para Desactivar Transmissão
Estas definições são usadas para desactivar as operações de transmissão seguintes.
Desac [Reenviar] em Modo de Envio de Imagem
Esta definição desactiva a tecla [Reenviar] no ecrã de base do modo envio de imagem.
Desactivar Selecção de Livro de Endereços
Desactiva a selecção de destinos a partir do Livro de Endereços.
Configurar a definição para cada um dos seguintes itens:

- E-mail
- FTP
- Ambiente de Trabalho
- Pasta de Rede
- Internet-Fax (incluindo SMTP Dir.)

Seleccionar Tudo: Selecciona todos os itens.
Limpar Marcados: Limpa todas as selecções.
Desactivar Entrada Directa
Desactiva a entrada directa do endereço de destino e outros.
Configurar a definição para cada um dos seguintes itens:

- E-mail
- Pasta de Rede
- Internet-Fax (incluindo SMTP Dir.)

Seleccionar Tudo: Selecciona todos os itens.
Limpar Marcados: Limpa todas as selecções.
Desactivar transmissão PC-I-Fax
Esta opção impede a transmissão de PC-I-Fax
Definição Próprio Número e Nome
Guarda a informação do remetente de Internet-Fax ou Fax.
Registo de Dados do Remetente
Utilizar para guardar o nome do remetente para o fax e Internet-fax, o número de fax do remetente e o endereço do remetente para Internet-fax. O nome do remetente guardado e o número de fax do remetente ou o endereço do remetente de Internet é impresso na parte superior do fax recebido.
Nome do Remetente
Introduzir o nome do remetente. É possível introduzir um máximo de 20 caracteres para o nome do remetente.
Número de Fax do Remetente
Define o número de fax do remetente.
Para inserir uma pausa entre os dígitos do número, bata levemente na tecla [-].
Para inserir um espaço entre os dígitos do número, bata levemente na tecla [Espaço].
Endereço próprio I-Fax
Introduzir um endereço de remetente predefinido (máximo 56 caracteres).
Registo do Próprio Nome Seleccionado
Guarda o nome do remetente usado em "Selecção de Nome Próprio " de uma outra função. Podem ser guardados até 18 nomes de remetentes.
Acrescentar Novo
Guardar um nome do remetente. Podem ser guardados até um máximo de 20 caracteres.
Após introduzir um nome de remetente, premir a tecla [Memorizar].
O número mais baixo de registo não utilizado de 01 a 18 é automaticamente atribuído ao nome do remetente. Este número não pode ser alterado.
Lista de Nomes de Remetentes
Apresenta uma lista de nomes de remetentes guardados.
Ao seleccionar um nome de remetente, este é eliminado.
Voltar ao início