# DEFINIÇÕES DE SERVIÇOS

Seleccionar as definições gerais de rede.
Seleccionar as definições do sistema DNS, SMTP, SNMP, WINS, autenticação Kerberos, SNTP e mDNS.
DNS
Definições DNS
Servidor Primário
Introduzir o endereço IP do servidor DNS primário.
Servidor Secundário
Introduzir o endereço IP do servidor DNS secundário.
Limite de tempo
Introduzir um limite de tempo. A predefinição é de 20 segundos.
Este tempo é utilizado até a ligação ao servidor DNS estar estabelecida em conformidade com as especificações normais.
Nome do Domínio
Introduzir o nome do domínio caso o servidor DNS seleccionado exista.
Actualização DNS Dinâmica
Definir esta opção para usar a actualização dinâmica do servidor DNS.
Intervalo de Actualização
Introduzir um intervalo para actualizar o servidor DNS.
WINS
Definições WINS
Servidor Primário
Introduzir o endereço IP do servidor WINS primário.
Servidor Secundário
Introduzir o endereço IP do servidor WINS secundário.
ID de Âmbito
Introduzir a ID do âmbito
SMTP
Configurações SMTP
Servidor Primário
Introduzir o endereço IP ou o nome de anfitrião do servidor SMTP primário.
Servidor Secundário
Introduzir o endereço IP ou o nome de anfitrião do servidor SMTP secundário.
Número de Porta
Introduzir um número de porta. A predefinição é porta 25.
Limite de tempo
Introduzir um limite de tempo. A predefinição é de 20 segundos. Este valor é usado para ligação ao servidor SMTP e para transmissão de dados em conformidade com as especificações do sistema de e-mail.
Endereço de Origem
Se a transmissão de dados tiver falhado, o e-mail não entregue pode ser devolvido a partir do servidor.
Introduzir um endereço de e-mail (um único endereço apenas) para receber estes e-mails não entregues.
Geralmente, introduzir o endereço de e-mail do administrador do sistema.
Activar SSL
Se SSL estiver activado, a comunicação de encriptação de SMTP sobre TLS pode ser usada por comando STARTTLS.
Isto exige que o servidor suporte o comando STARTTLS.
Para permitir a comunicação SSL, definir o "Número da Porta" para o mesmo número de porta do SMTP normal.
Autenticação SMTP
Efectua a autenticação do servidor SMTP.
Se for usada a autenticação Kerberos, definir o servidor KDC, o número da porta, e o domínio na página de definições da autenticação Kerberos.
Nome do Utilizador
Introduzir o nome do utilizador.
Palavra-passe
Introduzir a palavra-passe.
Para alterar a palavra-passe, definir [Alterar Palavra-passe] para .
POP antes de SMTP
Se estiver definido, a autenticação faz-se para o servidor POP antes de usar a comunicação SMTP.

- Servidor POP3: Introduzir o endereço IP ou o nome de anfitrião do servidor SMTP secundário.
- Número de Porta: Introduzir o número da porta POP3 para POP antes da comunicação SMTP. A predefinição é porta 110.
- Autenticação POP: Se estiver definido, o protocolo de autenticação (incluindo APOP) é usado para autenticação para o servidor POP3.
- Nome do Utilizador: Introduzir o nome do utilizador para POP antes da comunicação SMTP.
- Palavra-passe: Introduzir a palavra-passe necessária para POP antes da comunicação SMTP. Para alterar a palavra-passe, definir [Alterar Palavra-passe] para .
- Activar SSL: Se estiver definida para , a comunicação POP sobre SSL ou a comunicação POP sobre TLS por comando STLS está activada.
  Isto requer que o servidor suporte a comunicação POP sobre SSL ou o comando STLS.
  Para permitir a comunicação SSL, definir o "Número da Porta" para o número da porta da comunicação POP sobre SSL.
  Para permitir a comunicação de POP sobre TLS, definir o "Número da Porta" para o mesmo número de porta da comunicação POP3 normal.

Teste de Ligação
Premir o botão [Executar] para testar a ligação ao servidor SMTP.
SNMP
Definições SNMPv1
Definições SNMP v1
Definir esta opção para usar as definições SNMPv1.
Método de Acesso
Definir um método de acesso
Comunidade GET
Introduzir o nome da comunidade GET ir buscar a informação do dispositivo usando SNMP.
Comunidade SET
Introduzir o nome da comunidade SET necessário para a definição SNMP.
Alterar Comunidade SET
Para alterar a comunidade SET, definir .
Comunidade TRAP
Introduzir o nome da comunidade a usar para o SNMP TRAP enviado a partir do dispositivo.
Endereço Alvo TRAP
Introduzir o endereço IP do computador destino para a comunicação SNMP TRAP.
Definições SNMP v3
Definições SNMP v3
Definir esta opção para usar as definições SNMPv3.
Nome do Utilizador
Introduzir o nome do utilizador.
Chave de Autenticação
Seleccionar um algoritmo, introduzir a chave de autenticação.
Chave de Privacidade
Introduzir a chave de privacidade.
Nome do Contexto
Introduzir o nome do contexto.
Kerberos
Definições de Autenticação Kerberos
Servidor KDC
Introduzir o endereço IP ou o nome de anfitrião do servidor de autenticação Kerberos.
Número de Porta
Introduzir o número da porta do servidor de autenticação Kerberos. A predefinição é porta 88.
Domínio
Introduzir o domínio de Kerberos.
SNTP
Configurações SNTP
SNTP
Definir esta opção para usar o protocolo SNTP.
Servidor SNTP
Introduzir o endereço IP ou o nome de anfitrião do servidor SNTP.
Número de Porta
Introduzir um número de porta. A predefinição é porta 123.
Limite de tempo
Introduzir um limite de tempo. A predefinição é de 5 segundos.
Intervalo Síncrono
Introduzir um intervalo para sincronizar com o servidor SNTP.
Sincronizar após Arranque
Para estabelecer a sincronização durante o arranque da máquina, definir para .
Sincronizar agora
Uma vez premida, a máquina é sincronizada com a hora do servidor SNTP.
mDNS
Definições mDNS
mDNS
Definir esta opção para usar as definições mDNS.
Nome do Serviço
Introduzir um nome do serviço.
Nome do Domínio
Introduzir o nome do domínio.
Serviço Prioritário
Seleccionar um serviço utilizado com a prioridade.
Quando as definições são alteradas, as mesmas entram em vigor depois de a máquina ser reiniciada. Para reiniciar a máquina, consultar "LIGAR A CORRENTE".
Voltar ao início