# FINALIZADOR (EMPILHADOR GRANDE)

## Descrição geral

Este dispositivo imprime papel ordenado enquanto escalona cada conjunto de papel. Se necessário, agrafa cada conjunto.
Para perfurar orifícios em papel impresso, instale um módulo de perfuração opcional.

- Nomes das funções
- Consumíveis
- Manutenção do finalizador (empilhador grande)

Nomes das funções
×
Agrafador de encadernar
Empilha temporariamente papel a agrafar.
×
Bandeja de saída (bandeja superior, bandeja inferior)
O material impresso agrafado e desviado é depositado nesta bandeja.
A bandeja é corrediça. Abra a bandeja para imprimir em papel de tamanho grande (tamanhos A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14" e 8-1/2" x 13").
×
Tampa frontal
Abra esta tampa para substituir o cartucho de agrafos ou retirar um encravamento de agrafos.
×
Sportello anteriore
Aprire questo sportello per sostituire la cartuccia dei punti o rimuovere dei punti incastrati.
Bata levemente no nome para que os respectivos detalhes apareçam.

- É necessária uma unidade de passagem do papel para instalar um finalizador (empilhador grande), bem como uma gaveta de papel de suporte/500/2x500/3x500/500&2000 folhas.
- Não coloque objectos pesados no finalizador (empilhador grande) nem exerça pressão sobre o mesmo.
- Não pode instalar um finalizador (empilhador grande) em simultâneo com um finalizador, um finalizador de encadernação ou um finalizador de encadernação (empilhador grande).
- Tenha cuidado ao ligar a corrente e ao imprimir, pois a bandeja de saída pode deslocar-se para cima e para baixo.

Consumíveis
O finalizador (empilhador grande) requer o seguinte cartucho de agrafos:
Cartucho de agrafos (aprox. 5000 agrafos por cartucho x três cartuchos)
AR-SC2
Manutenção do finalizador (empilhador grande)
Quando o cartucho de agrafos ficar sem agrafos, será apresentada uma mensagem no painel de operações. Siga o procedimento para substituir o cartucho de agrafos.

## Operação

Substituir o cartucho
Abra a tampa frontal.
Aperte as partes verdes da caixa dos agrafos e puxe a caixa para cima e para fora.
Retire o cartucho de agrafos vazio.
Pressione o botão de bloqueio para libertar a tampa da caixa dos agrafos e retire a caixa.

Se ainda existirem agrafos, não pode retirar o cartucho de agrafos.

Introduza um cartucho de agrafos novo na caixa dos agrafos.
Empurre o cartucho de agrafos para dentro até encaixar no devido lugar.

Não retire o selo do cartucho antes de inserir o cartucho na caixa.

Puxe o selo que suporta os agrafos a direito e para fora.
Volte a empurrar a caixa dos agrafos para dentro.
Empurre a caixa de agrafos para dentro até encaixar no devido lugar.
Feche a tampa frontal.
Efectue uma impressão ou cópia de teste no modo agrafar ordenar para verificar se o agrafamento ocorre correctamente.
Voltar ao início