# ESTADO DA REDE

O ecrã Estado da Rede mostra as informações de estado geral e os estados relevantes para os protocolos TCP/IP, NetWare, EtherTalk, e NetBIOS.

Item | Descrição
--- | ---
Generalidades | Mostra as informações comuns à rede. Estado da ligação: Mostra a velocidade de transferência de dados da informação NIC e do cabo. Modo Duplex: Mostra o modo duplex do NIC. Endereço do Hardware: Mostra os endereços MAC do NIC. Estado da impressão no arranque: Mostra se o estado é ou não impresso após o arranque. Nome do dispositivo: mostra o nome do dispositivo. Domínio: Mostra o nome do domínio. Nível de transmissão (máx 100): Apresenta o nível de recepção da LAN sem fios
TCP/IP | Mostra o estado actual do protocolo TCP/IP. Definições IPv4: Mostra as definições do protocolo IPv4. DHCP/BOOTP: Selecciona se o endereço IP é ou não obtido do servidor DHCP/BOOTP. RARP: Mostra o estado do protocolo RARP. Endereço IPv4: Mostra o endereço IPv4. Máscara de Sub-rede: Mostra a máscara de sub-rede actual. Porta de ligação predefinida: Mostra a porta de ligação predefinida actual. Definições IPv6: Mostra o estado IPv6. DHCPv6: Mostra o estado do servidor DHCPv6. Endereço manual: Mostra o endereço IPv6 que foi especificado manualmente. Porta de ligação predefinida: Mostra a porta de ligação predefinida actual. Endereço de Ligação-Local: Mostra o endereço de ligação-local . Endereço Stateless 1: Mostra o endereço stateless. Endereço Stateless 2: Mostra o endereço stateless. Endereço Stateful: Mostra o endereço stateful.
DNS | Mostra o estado do servidor DNS. Servidor primário: Mostra o endereço IP actual do servidor primário DNS. Servidor secundário: Mostra o endereço IP actual do servidor secundário DNS. Nome do domínio: Mostra o nome do domínio actual do servidor DNS.
WINS | Mostra o estado do servidor WINS. Servidor primário: Mostra o endereço IP actual do servidor primário WINS. Servidor secundário: Mostra o endereço IP actual do servidor secundário WINS. Servidor primário (DHCP): Mostra o endereço IP actual do servidor primário WINS (DHCP). Servidor secundário (DHCP): Mostra o endereço IP actual do servidor secundário WINS (DHCP). ID de Ãmbito: Mostra a ID do âmbito WINS actual. ID de Âmbito (DHCP): Mostra a ID de âmbito WINS actual (DHCP).
Estado da NetWare | Mostra o estado da NetWare. NetWare: Mostra o estado do protocolo NetWare. Tipo de Estrutura: Mostra o tipo de estrutura. Número da Rede: Mostra o número da rede. Modo de Funcionamento: Mostra o modo de funcionamento. Nome do Servidor de Impressão: Mostra o nome do servidor de impressão. Árvore NDS: Mostra o nome da árvore NDS. Contexto NDS: Mostra o contexto NDS.
Estado EtherTalk | Mostra o estado do EtherTalk. EtherTalk: Mostra o estado do protocolo EtherTalk. Nome da Zona: Mostra o nome da zona. Tipo de Zona: Mostra o tipo de zona. Nome do Objecto: Mostra o nome do objecto.
Estado do NetBIOS | Apresenta o estado do NetBIOS. NetBIOS: Apresenta o estado do protocolo NetBIOS. Browser Principal: Mostra o browser principal.

Voltar ao início