# UTILIZAR DUAS MÁQUINAS PARA IMPRIMIR UM TRABALHO DE IMPRESSÃO GRANDE(IMPRESSÃO TANDEM)

## Descrição geral

Para utilizar esta função, são necessárias duas máquinas que possam efectuar a impressão Tandem.
São utilizadas duas máquinas ligadas à mesma rede para executar um trabalho de cópia grande em paralelo. Esta função reduz o tempo de impressão quando lida com um grande número de impressões.
Para utilizar a função de impressão Tandem, o endereço IP da máquina secundária configurado em [Definições de Sistema] no "Modo de configuração" → [Controlo de Dispositivo] → [Definição de Ligação Tandem] tem de ser registado no controlador da impressora.

- Num ambiente Windows, isto consegue-se automaticamente clicando no botão [Configuração Automática] do separador [Opções] do controlador da impressora.
- Num ambiente Macintosh, isto consegue-se automaticamente clicando no botão [Definições Tandem].

Num ambiente Macintosh, esta função está apenas disponível quando utiliza o Mac OS X.

## Operação

Windows
Clique no separador [Avançadas].
Clique na caixa de verificação [Tandem Print] para que a marca de verificação apareça.
A função de impressão Tandem apenas pode ser utilizada quando o controlador da impressora tiver sido instalado utilizando "Instalação personalizada" com [Impressão Directa LPR (Especificar Endereço/Procura Automática)] seleccionado e com a caixa de verificação [Sim] seleccionada para "Quer utilizar a função de impressão Tandem?".

Macintosh
Seleccione [Tandem Print].
Clique na caixa de verificação [Tandem Print] para que a marca de verificação apareça.
Para utilizar a função de impressão Tandem, tem de seleccionar o protocolo a utilizar, de acordo com a mensagem que aparece no ecrã quando adiciona o controlador da impressora no "Printer Setup Utility" .
Voltar ao início