# NÃO É POSSÍVEL UTILIZAR O PAINEL DE OPERAÇÃO

Local a verificar | Solução
--- | ---
O indicador de corrente principal está aceso? | Se o indicador de corrente principal não estiver aceso, ligue a corrente da máquina. Certifique-se de que a ficha está correctamente introduzida na tomada, coloque o interruptor de corrente principal na posição "" e pressione o botão [Power] para ligar a alimentação.
Ligou a máquina? | Aguarde pela mensagem que indica que a máquina está pronta. Depois de se ligar o botão [Power], a máquina demora algum tempo para concluir a operação de aquecimento. Durante a operação de aquecimento, as funções podem ser seleccionadas mas os trabalhos não podem ser executados.
O botão [Modo Economia de Energia] está a piscar? | O modo Desligar automático está activado. Para repor a máquina no funcionamento normal, prima o botão [Modo Economia de Energia]. - "TEMP DE DESLIGAR AUTOMÁTICO"
Uma das tampas está aberta ou um dos dispositivos está separado da máquina? | Leia a mensagem e execute as acções adequadas. Verá uma mensagem de aviso se uma tampa estiver aberta ou se um dispositivo estiver separado da máquina.
O início de sessão falhou três vezes seguidas? | Quando a operação for desbloqueada, inicie a sessão utilizando a informação de utilizador correcta. Quando [Aviso quando o Início de Sessão Falha] está activado no modo de configuração e o início de sessão falhar três vezes consecutivas, verá um aviso e a operação de autenticação de utilizador ficará bloqueada durante 5 minutos. (Se não souber quais são as suas informações de utilizador, contacte o administrador.) "modo de Configuração" → [Controlo de Utilizador] → [Predefinições] → [Aviso quando o Início de Sessão Falha]
É visualizada uma mensagem a indicar que o início de sessão automático falhou? | Confirme junto do administrador. O início de sessão automático falhou devido a um problema de rede ou outro. Se é o administrador, prima a tecla [Senha de Administrador], inicie a sessão como administrador e mude temporariamente as definições de início de sessão automático no modo de configuração. (Reponha as definições alteradas no estado original depois de terem sido resolvidos os problemas.)
É visualizada no ecrã a mensagem "Chame assistência técnica. O código:xx-xx*." aparece no painel de toque? *xx-xx corresponde a letras e números. | Volte a ligar a corrente da máquina. Verifique se a cor de fundo do ecrã de estado do trabalho está cinzenta no canto superior direito do painel de toque, pressione o botão [Power] e ligue o interruptor de corrente principal "". Aguarde pelo menos 10 segundos e coloque o interruptor de corrente principal na posição "". Depois da cor do indicador de corrente principal mudar para verde, prima o botão [POWER]. Se a mensagem se mantiver depois de desligar o botão [Power] e o interruptor de corrente principal várias vezes, é provável que tenha ocorrido uma falha que necessite de assistência. Neste caso, pare de utilizar a máquina, desligue a ficha do cabo de alimentação e contacte o revendedor ou o representante de assistência técnica autorizado mais próximos. (Quando contactar o revendedor ou o representante de assistência técnica autorizado mais próximos, informe-os do código de erro apresentado.)

Voltar ao início