# COLOCAR PAPEL NO ALIMENTADOR MANUAL

## Descrição geral

Utilize o alimentador manual para imprimir em papel simples, envelopes, folhas de etiquetas, papel separador e outros suportes especiais.
Podem ser colocadas 100 folhas de papel (Papel espesso com peso entre 106 g/m2 e 256 g/m2: 40 folhas, papel espesso com peso entre 257 g/m2 e 300 g/m2: 20 folhas) para impressão contínua, da mesma forma que quando utiliza as outras cassetes.

- Como colocar o original
- Colocar papel separador
- Introduzir acetatos
- Colocar envelopes

- Se utilizar papel simples que não seja papel normal Sharp ou suportes especiais que não sejam acetatos recomendados pela SHARP ou se imprimir no verso de papel que já tenha sido impresso num dos lados, coloque apenas uma folha de cada vez. Se colocar mais de uma folha de cada vez, podem ocorrer encravamentos.
- Antes de colocar papel, endireite qualquer enrolamento no papel.
- Ao adicionar papel, retire qualquer papel existente no alimentador manual, misture esse papel com o papel a adicionar e coloque-o novamente numa única pilha. Se adicionar o papel sem retirar o papel existente, poderá ficar encravado.

Como colocar o original
Coloque papel até ao tamanho A5 (7-1/4" x 10-1/2") com uma orientação horizontal.
Colocar papel separador
Para imprimir em papel separador, coloque este tipo de papel no alimentador manual com o lado de impressão voltado para baixo.

- Utilize apenas papel separador que seja feito de papel. Não pode utilizar papel separador que seja de outro material que não papel (filme, etc.).
- Para imprimir nos separadores do papel separador:
  No modo de cópia, utilize [Cópia de Separador] em "Outros". No modo de impressora, utilize a função de impressão de separador.

Introduzir acetatos

- Utilize acetatos recomendados pela SHARP.
  Quando introduzir acetatos no alimentador manual, o canto arredondado deve ficar na parte esquerda frontal quando o acetato é colocado com a orientação horizontal ou na parte esquerda mais afastada quando o acetato é colocado com a orientação vertical.
- Se colocar várias folhas de acetatos no alimentador manual, folheie-as várias vezes antes de as colocar.
- Quando imprimir em acetatos, retire cada folha à medida que é impressa e que sai da máquina. Se as folhas se empilharem na bandeja de saída, podem começar a enrolar-se.

Colocar envelopes
Quando introduzir envelopes no alimentador, coloque-os alinhados à esquerda na orientação indicada abaixo.

Colocar envelopes Apenas pode imprimir ou copiar a parte da frente dos envelopes. Coloque a parte frontal voltada para baixo.

Aspectos importantes ao utilizar envelopes

- Não imprima nos dois lados de um envelope. Pode provocar encravamentos ou uma fraca qualidade de impressão.
- Existem algumas restrições quanto a determinado tipo de envelopes. Para mais informações, consulte um técnico de assistência qualificado.
- Alguns ambientes operacionais podem causar vincos, manchas, encravamentos, má fusão do toner ou avaria da máquina.
- Não utilize os seguintes envelopes:
  - Envelopes com uma peça metálica, um gancho plástico ou um gancho de fita.
  - Envelopes fechados com um fio
  - Envelopes de janela
  - Envelopes com revestimento
  - Envelopes com uma superfície irregular e acabamento em relevo
  - Envelopes duplos ou com adesivo ou outro material sintético para selagem
  - Envelopes feitos à mão
  - Envelopes com ar no interior
  - Envelopes com vincos, marcas de dobragem ou rasgados
- Os envelopes com uma posição de colagem dos cantos incorrectamente alinhada no verso não devem ser utilizados, pois podem provocar vincos.
- A qualidade de impressão não é garantida numa área de 10 mm (13/32") à volta da margem do envelope.
- A qualidade de impressão não é garantida nas partes dos envelopes onde existam mudanças de espessura significativas, como nas partes de quatro camadas ou nas partes com menos de três camadas.
- A qualidade de impressão não é garantida nos envelopes cujas abas têm um revestimento adesivo de retirar para selar os envelopes.

### Aspectos importantes ao utilizar papel estampado

- Dependendo do tipo de papel estampado, o efeito das suas superfícies ásperas pode afectar a qualidade de impressão.
  Para mais informações, consulte o revendedor ou o representante de assistência técnica autorizado.
- Algumas etiquetas poderão ter que ser introduzidas no alimentador manual com a orientação especificada. Siga essas instruções. No caso de etiquetas com um formulário pré-impresso, se as imagens impressas e a impressão do formulário não ficarem alinhadas, ajuste a aplicação ou as definições do controlador da impressora para rodar as imagens a imprimir.

## Operação

Abra o alimentador manual.
Não coloque objectos pesados no alimentador manual nem exerça pressão sobre o mesmo.
Quando colocar papel maior do que A4R ou 8-1/2" x 11"R, puxe para fora a guia de extensão.
Puxe a guia de extensão completamente para fora.
Ajuste as guias do alimentador manual à largura do papel.
Coloque o papel com a face a imprimir voltada para baixo.
Introduza o papel ao longo das guias do alimentador manual até ao limite.
No caso de "Papel Carta" e "Pré-Impresso", coloque o papel com o lado de impressão voltado para cima. Porém, quando a opção [Desactivar Duplex] estiver activada, coloque o lado de impressão com a mesma orientação do que no modo normal (voltado para baixo).

- Não force a entrada do papel.
- Se a largura entre as guias do alimentador manual for superior à do papel, aproxime as guias do alimentador manual até se ajustarem correctamente à largura do papel. Se as guias estiverem demasiado afastadas, o papel pode ficar torto ou vincado.

Voltar ao início