# SELECCIONAR UM PROCEDIMENTO PARA COLOCAR O ORIGINAL DEPENDENDO DO TIPO E DO ESTADO DO ORIGINAL

Coloque o original no alimentador automático de documentos. Em função do tipo e do estado do original, utilize o vidro de exposição. Siga as instruções para seleccionar o método de colocação do original.
Para o colocar no alimentador automático de documentos, consulte "ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS".
Se os originais tiverem zonas húmidas devido à utilização de líquido corrector, tinta ou cola, aguarde que os originais sequem antes de fazer as cópias. Caso contrário, pode sujar o interior da máquina ou o vidro de exposição.
Originais que podem ser colocados no alimentador automático de documentos alterando a definição ou a forma de colocação:

- Original que contém páginas de tamanhos diferentes
  Defina [Original Tamanho Misto] em "Outros".
  Não é possível detectar um original se todas as páginas forem do mesmo tamanho mas algumas estiverem definidas com uma orientação diferente.

- Original fino de 35 g/m2 - 49 g/m2 (9 lbs. a 14 lbs.)
  Defina [Modo Scan Lento] em "Outros".
  Para este tipo, a digitalização de 2 faces é desactivada.

- Original com dois ou três orifícios
  Coloque o original de forma a que a extremidade perfurada não coincida com a ranhura de alimentação da cassete do alimentador de documentos. Especifique a orientação do original utilizando [Def. do original].

Antes de inserir originais na cassete do alimentador de documentos, retire quaisquer agrafos ou clipes de papel. Se não os conseguir retirar, utilize o vidro de exposição.
Voltar ao início