# SUPERIOR

Esta secção descreve os nomes e as funções dos respectivos componentes situados no lado superior da máquina.
×
Rolo de alimentação de papel
Este rolo roda para alimentar automaticamente o original.
×
Tampa da zona de alimentação de documentos
Abra esta tampa para remover um original encravado ou limpar o rolo de alimentação do original.
×
Guias originais
Estas guias ajudam a garantir a correcta digitalização do original.
Ajuste-as à largura do original.
- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
×
Cassete do alimentador de documentos
Coloque o original nesta cassete.
Os originais de uma face têm de ser colocados voltados para cima.
- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
×
Bandeja de saída de originais
O original sai para esta bandeja após a digitalização.
×
Área de digitalização
Os originais colocados na cassete do alimentador de documentos são digitalizados aqui.
- LIMPEZA DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO E DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
×
Detector de tamanho do original
Esta unidade detecta o tamanho de um original colocado no vidro de exposição.
- VIDRO DE EXPOSIÇÃO
×
Vidro de exposição
Para digitalizar livros ou outros originais espessos que não podem ser alimentados através do alimentador automático de documentos, coloque-os neste vidro.
- VIDRO DE EXPOSIÇÃO
Bata levemente no nome para que os respectivos detalhes apareçam.
Voltar ao início