# ADICIONAR A INFORMAÇÃO DO REMETENTE A FAXES(ENVIO END. PRÓPRIO I-FAX)

A informação do remetente (data, hora, nome de remetente, endereço do remetente, número de páginas) é automaticamente adicionada ao topo do ficheiro transmitido.
Esta função não poderá ser usada no modo de digitalização ou modo entrada de dados.
Exemplo da informação de remetente impressa

1. (1) Data, hora: a data e a hora da transmissão.
2. (2) Nome do remetente: o nome do remetente programado na máquina.
3. (3) Endereço de Origem
4. (4) Número de páginas: número de páginas/total de páginas

- Armazenar e definir informação do remetente
  - Data, hora: no "Modo de Configuração", seleccionar [Definições de Sistema] → [Predefinições] → [Acertar Relógio].
  - Nome do remetente, endereço do remetente: no "Modo de Configuração", seleccionar [Definições de Sistema] → [Definições de Envio de Imagem] → [Definições de Operação] → [Definição Próprio Número e Nome] → [Registo de Dados do Remetente]. Caso se pretenda usar a função de Envio End. Próprio I-Fax, é indispensável configurar estas definições.
  - Número de páginas: seleccionar se o número de páginas é ou não incluído em [Definições de Sistema] → [Definições de Envio de Imagem] → [Definições de Internet Fax] → [Definições de Envio] → [A Imprimir Número Página no Destinatário] no "Modo de Configuração".
- Posição da informação do remetente
  - A informação do remetente é impressa no topo dos dados da imagem digitalizada. Isto torna os dados da transmissão mais longos do que o tamanho de digitalização, pelo que podem ser reduzidos ou divididos por duas páginas ao serem impressos na máquina do destinatário.

Voltar ao início