# DESCRIÇÃO GERAL SOBRE A LIMPEZA

Para garantir que a máquina continua a proporcionar um desempenho superior, limpe-a periodicamente.
Se surgirem linhas a brancas ou encravamentos de papel, siga os procedimentos de limpeza indicados.

Quando aparecem manchas sujas ou linhas a cores/brancas nas imagens digitalizadas | Limpe as peças seguintes sequencialmente até deixarem de aparecer manchas sujas ou linhas a cores/brancas. LIMPEZA DO VIDRO DE EXPOSIÇÃO E DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
Quando ocorre um encravamento de papel no alimentador manual: | LIMPAR O ROLO DE ALIMENTAÇÃO MANUAL
Quando utilizar o alimentador automático de documentos e aparecerem linhas ou outras manchas sujas no original digitalizado: | LIMPAR O ROLO DE ALIMENTAÇÃO DE PAPEL
Quando aparecerem linhas a cores: | LIMPAR O CARREGADOR PRINCIPAL DO TAMBOR FOTOCONDUTOR

Não utilize um vaporizador inflamável para limpar a máquina. Se o gás do vaporizador entrar em contacto com componentes eléctricos quentes ou a unidade de fusão no interior da máquina, pode provocar um incêndio ou um choque eléctrico.

- Não utilize diluente, benzeno ou agentes de limpeza voláteis semelhantes para limpar a máquina. Estes podem deteriorar ou descolorar a caixa.
- Utilize um pano macio para limpar suavemente a sujidade contida na área do painel de operações (ilustrada em seguida). Se utilizar um pano áspero ou esfregar com força, pode danificar a superfície.

Voltar ao início