# SEQUÊNCIA DE CÓPIA

Primeiro, bata levemente no ícone [Copiar] do ecrã inicial para entrar no modo de cópia.

- SELECCIONAR MODO DE CÓPIA

Colocar os originais.
Colocar o original na bandeja do alimentador de documentos do alimentador automático de documentos, ou no vidro de exposição.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- VIDRO DE EXPOSIÇÃO

Digitalize o original.
Bata levemente na tecla [Pré-visualização] para digitalizar o original.

- Para efectuar cópias de 2 faces, configure as definições de cópia de 2 faces antes de digitalizar o original.
- Quando não estiver a verificar a imagem de pré-visualização, bata levemente na tecla [Iniciar] para começar a copiar.

Verifique a imagem de pré-visualização.
Apresente a imagem de pré-visualização do original digitalizado.
No ecrã de pré-visualização, verifique definições como cópia de 2 faces ou posição do agrafo.
Inicie a cópia.
Bata levemente na tecla [Iniciar].
Quando efectuar apenas um conjunto de cópias, não é necessário especificar o número de cópias.

- Para efectuar dois ou mais conjuntos de cópias:
  Bata levemente na tecla de visualização de cópias para especificar o número de cópias.
- Para cancelar todas as definições, bata levemente na tecla [CA].
  Quando bate na tecla [CA], apaga todas as definições seleccionadas até ao momento e regressa ao ecrã de base.
  - Para cancelar a cópia:
    Bata levemente na tecla [PARAR].

Antes de começar a copiar, bata levemente na tecla [Ficheiro] ou na tecla [Fich. Rápido] do painel de acção para guardar o original digitalizado como dados.

- FICHEIRO RÁPIDO
- FICHEIRO

Voltar ao início