# PAINEL DE OPERAÇÕES

Esta secção descreve os nomes e as funções dos respectivos componentes situados no painel de operações.
×
Painel de toque
As mensagens e as teclas aparecem no ecrã de toque.
Utilize a máquina batendo leve e directamente nas teclas visualizadas.
- TIPOS DE TOQUE
×
Indicador de corrente principal
Este indicador acende quando o interruptor de corrente principal da máquina está na posição "".
O indicador piscará a verde durante o período em que o botão [Ligar] permanece inoperativo logo após se ter ligado o interruptor de corrente principal.
O indicador também piscará a verde quando a máquina estiver a receber dados de impressão.
- LIGAR A CORRENTE
×
Botão [Ligar]
Utilize este botão para ligar e desligar a corrente da máquina.
- LIGAR A CORRENTE
×
Botão/indicador [Poupança de Energia]
Utilize este botão para configurar a máquina para a função Temp de Desligar Automático para poupar energia.
O botão [Poupança de Energia] fica intermitente quando a máquina está no modo Temp de Desligar Automático.
- TEMP DE DESLIGAR AUTOMÁTICO
×
Botão [Ecrã Inicial]
Utilize este botão para visualizar o ecrã inicial.
- ECRÃ INICIAL
Bata levemente no nome para que os respectivos detalhes apareçam.
Botão [Ecrã Inicial]
Toque com o dedo no botão [Ecrã Inicial].
O uso de uma caneta ou outro utensílio para tocar no botão não garante uma operação correcta.
Existe risco de avaria caso utilize jóias ou outros adornos para o efeito.
Pode alterar o ângulo do painel de toque. Ajuste o ângulo para uma visualização mais fácil, empurrando a parte móvel do painel de toque para a esquerda.
Voltar ao início