# ANTES DE UTILIZAR O SCANNER DE REDE

Para utilizar a máquina como scanner de rede, é necessário armazenar a informação do remetente, configurar as definições do servidor, armazenar destinos no livro de endereços e outras operações necessárias.
Verificar se o interruptor de corrente principal está na posição ""
Quando o indicador de corrente principal estiver aceso, a corrente estará "". Se o indicador de corrente principal não estiver aceso, colocar o interruptor de corrente principal na posição "" e premir o botão [POWER] no painel de operação.

*
  Se a função de Internet-Fax for usada, e em especial se a recepção ou transmissão temporizada se realizar à noite, deve manter-se sempre o interruptor de corrente principal na posição "".

Verificar a data e a hora
Verificar se a data e a hora correctas estão definidas na máquina.
Para acertar a data e a hora da máquina:
no "Modo de Configuração", seleccionar [Definições de Sistema] → [Predefinições] → [Acertar Relógio].
Se [Desactivação do Acerto do Relógio] estiver activado, não pode alterar a data e a hora.
Neste caso, seleccionar [Definições de Sistema] no "Modo de configuração" e seleccionar [Definições de Operação] para desactivar a definição [Desactivação do Acerto do Relógio].
Armazenar informação do remetente
Antes de utilizar Digitalizar para E-mail
Armazenar um nome de remetente predefinido em "Nome do Remetente" e um endereço de e-mail de resposta em "Endereço de E-mail de Resposta". Estes serão usados quando não se seleccionar um remetente.
Permite armazenar o nome do remetente e endereço de e-mail que são usados quando não se selecciona um remetente.
No "Modo de Configuração", seleccionar [Definições de Sistema] → [Definições de Envio de Imagem] → [Definições de Digitalização] → [Definições de Digitalização] → [Definição Remetente Predefinido].
Antes de utilizar Internet-Fax
Armazenar um nome de remetente em "Nome do Remetente" e um endereço do remetente de Internet-Fax em "Endereço Próp.".
Para armazenar o nome e endereço do remetente:
no "Modo de Configuração", seleccionar [Definições de Sistema] → [Definições de Envio de Imagem] → [Definições de Operação] → [Definição Próprio Número e Nome] → [Registo de Dados do Remetente].
Configurar as definições necessárias no modo de configuração
Configurar as definições do servidor, as predefinições do scanner de rede e as definições do Internet-Fax.

- Para configurar as definições do servidor:
  No "Modo de Configuração", seleccionar [Definições de Rede] → [Definições de Serviços]. (São necessários direitos de administrador.)
- Para configurar as definições básicas do scanner de rede:
  No "Modo de Configuração", seleccionar [Definições de Aplicações] → [Definições de Scanner de Rede]. (São necessários direitos de administrador.)
- Para configurar as definições do Internet-Fax:
  No "Modo de Configuração", seleccionar [Definições de Aplicações] e configurar as opções em [Definições de Internet-Fax]. (São necessários direitos de administrador.)

Armazenar endereços de destino para cada modo de digitalização no livro de endereços
É possível enviar uma imagem introduzindo directamente um endereço ao utilizar Digitalizar para Imagem. É conveniente armazenar endereços previamente no livro de endereços. No livro de endereços podem ser armazenados até 6000 endereços. Para obter mais informações sobre o livro de endereços, consultar "LIVRO DE ENDEREÇOS". Para saber como usar os livros de endereços e como memorizar endereços, consultar o item abaixo.

- RECUPERAR UM DESTINO DO LIVRO DE ENDEREÇOS
- VISUALIZAR UMA LISTA DE DESTINOS SELECCIONADOS
- UTILIZAR UM NÚMERO DE PROCURA PARA RECUPERAR UM DESTINO
- INTRODUZIR UM ENDEREÇO MANUALMENTE
- ESPECIFICAR UMA PASTA DE REDE
- RECUPERAR UM DESTINO DE UM LIVRO DE ENDEREÇOS GLOBAL
- UTILIZAR UM REGISTO DE TRANSMISSÃO PARA REENVIAR

Voltar ao início