# NÃO É POSSÍVEL IMPRIMIR OU A IMPRESSÃO PÁRA DURANTE UM TRABALHO

Local a verificar | Solução
--- | ---
Existe uma cassete sem papel? | Introduza papel de acordo com as instruções da mensagem apresentada no painel de toque.
A máquina está sem toner? | Substitua o cartucho de toner. Se a máquina estiver quase sem toner, verá uma mensagem a indicar que o cartucho do toner tem de ser substituído. Para obter mais informações sobre a substituição do cartucho de toner, consulte "SUBSTITUIR O CARTUCHO DE TONER".
Ocorreu um bloqueio de papel? | Retire o papel bloqueado de acordo com as instruções da mensagem apresentada no painel de toque. - "REMOVER BLOQUEIOS" em "RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS"
A Bandeja de saída está cheia? | Retire o papel da bandeja e prossiga com a impressão. Quando a bandeja de saída estiver cheia, é activado um detector e a impressão é interrompida.
A caixa de resíduos de toner está cheia? | Substitua a caixa de resíduos de toner conforme as instruções da mensagem visualizada no painel de toque. - "SUBSTITUIR A CAIXA DE RESÍDUOS DE TONER"
Há restrições para as bandejas que podem ser utilizadas em cada modo (cópia, impressão, fax, Internet-Fax e arquivo de documentos)? | Confirme as definições em [Definições Cassete Papel] e verifique se existem marcas de selecção nas caixas de verificação de cada modo ([Trabalho Aprovado pela Entrada de Papel]). As funções sem marca de verificação não podem ser utilizadas para imprimir utilizando essa bandeja. "modo de Configuração" → [Definições da Bandeja de Papel] → [Registo Bandeja] → [Trabalho Aprovado pela Entrada de Papel]

Voltar ao início