# CONFIGURAÇÕES SEM FIO

Dá acesso a uma rede através de uma LAN sem fios
Um clique no botão [Submeter] guarda as configurações.
Configurações sem fio
São utilizadas para activar ou desactivar a LAN sem fio e para mostrar o estado da LAN sem fio.
Comutação de tipo de conexão
Alterna entre modo infra-estrutura e modo ponto de acesso para se adequar ao ambiente de LAN sem fios em uso.
Definição actual
Mostra definições como a SSID de uma LAN sem fio e o tipo de segurança. Se a LAN sem fio estiver desactivada, aparece "--".
Estado corrente sem fio
Mostra os níveis de recepção (Máx. 100) da LAN sem fio e dos endereços IP.
Mostrar Ecrã de Configurações sem Fio
Clique no botão [Configuração].
No ecrã Configurações sem Fio, pode configurar a SSID de uma LAN sem fio, o Tipo de Segurança, a Encriptação e a Chave de Segurança.
Inicializar configurações sem fio
Clique no botão [Inicializar].
São inicializadas as definições para SSID, Tipo de Segurança, Encriptação e Chave de Segurança.
Ecrã de configurações sem fio (Access Point Mode)
Se o botão [Definições] for clicado quando [Connection Type Switching] estiver definido como [Wired+Wireless (Access Point Mode)] ou [Wired Only], é exibido o ecrã de configuração de rede sem fios (modo ponto de acesso).
Configure a SSID de uma LAN sem fio, o Tipo de Segurança, a Encriptação e a Chave de Segurança.
Um clique no botão [Submeter] guarda as configurações.
SSID
Introduza uma SSID com o máximo de 32 caracteres.
Tipo de segurança
Seleccione um tipo de segurança.
Encri.
Seleccione um tipo de encriptação.
Tecla de segurança
Introduza uma tecla de segurança.

Tipo de segurança | Tecla de segurança
--- | ---
WEP 64 bits | 5 caracteres ou número hexadecimal de 10 dígitos
WEP 128 bits | 13 caracteres ou número hexadecimal de 26 dígitos
WAP/WAP2 | 8 a 63 caracteres ou número hexadecimal de 64 dígitos

Mostrar Chave de Segurança
Se esta opção for ligada, aparece a chave de segurança.
Endereço IP do dispositivo
Introduzir o endereço IP
Canal a usar
Seleccionar o canal a usar na LAN sem fios
Envio de saída
Configurar o envio de saída
Largura de banda
Use esta definição quando o modo de comunicação for "11n". Seleccionar a largura de banda a usar.
Def. de intervalo de distribuição endereço IP
Configurar o intervalo a usar com o endereço IP
Ecrã de configuração da rede sem fios (modo infraestrutura)
Se [Connection Type Switching] estiver definido como [Wireless (infrastructure mode)] e o botão [Definições] for clicado, será exibido o ecrã de configuração de rede sem fios em modo infraestrutura.
Configure a SSID, o Tipo de Segurança, a Encriptação e a Chave de Segurança de uma LAN sem fios.
Um clique no botão [Submeter] guarda as configurações.
Pesquisa de ponto de acesso
Clique aqui para localizar pontos de acesso.
Quando os resultados da pesquisa foram exibidos, selecione o ponto de acesso a usar e clique em [OK]. [SSID], [Security Type] e [Encry.] são automaticamente aplicados.
SSID
Introduza uma SSID com o máximo de 32 caracteres.
Tipo de segurança
Selecione um tipo de segurança.
Encri.
Selecione um tipo de encriptação.
Chave de segurança
Introduza uma chave de segurança.

Tipo de segurança | Chave de segurança
--- | ---
WEP 64 bits | 5 caracteres ou número hexadecimal de 10 dígitos
WEP 128 bits | 13 caracteres ou número hexadecimal de 26 dígitos
WAP/WAP2 | 8 a 63 caracteres ou número hexadecimal de 64 dígitos

Mostrar Chave de Segurança
Se esta opção estiver ativada, aparece a chave de segurança.
Voltar ao início