# DEFINIÇÕES DE CÓPIA

As definições seguintes estão relacionadas com a cópia.
As predefinições seleccionadas nestas definições, aplicam-se a todas as funções da máquina (não apenas à função de cópia).
Regular Exposição de Cópia
Regula o nível de exposição quando se usa [Auto] para a exposição de cópia.
Define o nível de exposição de cópia no modo preto e branco para o vidro de exposição e para o alimentador automático de documentos.
Definição da Rotação da Cópia
Quando o original e a folha são colocados em orientações diferentes, esta função roda automaticamente a imagem de 90 graus para permitir a cópia correcta na folha.
Activar a definição da Rotação da Cópia para copiar um original de tamanho A5 (5-1/2" x 8-1/2") para papel A5R (5-1/2" x 8-1/2"R).
Acrescentar ou Alterar mais Relações Predefinidas
Adiciona dois valores de relações predefinidas de aumento (101% a 400%) e dois valores de relações predefinidas de redução (25% a 99%).
De igual modo, é possível alterar a relação predefinida se necessário.
Só os rácios predefinidos adicionados podem ser alterados.
Definição de Número Máximo de Cópias
Usada para definir o número máximo que pode ser introduzido como número de cópias (número de cópias contínuo). Pode especificar-se um número entre 1 a 999.
Definição de Deslocamento de Margem Inicial
Usada para definir o valor da deslocação de margem. Especificar um valor de 0 mm (0 pol.) a 50 mm (2 pol.) em incrementos de 3 mm (1/8 pol.) para frente e verso.
Ajustar Largura de Apagamento
Usado para definir a largura a apagar, para a função apagar. Especificar um valor de 0 mm (0") a 25 mm (1") em incrementos de 3 mm (1/8") para apagar a margem e o centro.
Definição Multi Shot Inicial
Defina o estado de origem em Multi-fotografia. Defina a disposição de página em Multi-fotografia e se vão ser ou não adicionados rebordos; em caso afirmativo, defina se estes são linhas sólidas ou tracejadas.
Definições de Foto de Cartão
Usada para predefinir o tamanho original para a função de foto de cartão.
Especificar um valor de 25 mm (1") a 216 mm (8-1/2") em incrementos de 3 mm (1/8") para as dimensões X (horizontal) e Y (vertical) do original.
Ajustar à Página
Activar esta definição de modo a que a tecla [Ajustar à Página] surja sempre no ecrã da foto de cartão.
Encadernação Automática com Agrafos
A encadernação automática com agrafos é executada automaticamente quando se usa a função de cópia de panfleto.
Definição Inicial de Cópia com Tabulação
Usada para definir a largura predefinida de deslocação da imagem (largura de tabulação) para cópia com tabulação.
Especificar um valor de 0 mm (0") a 25 mm (1") em incrementos de 3 mm (1/8").
Desactivar registo/apagar programa
Usada para impedir a detecção e alteração das definições de cópia memorizadas nos programas de trabalho.
Desactivação de Alimentador Manual em Cópia Duplex
Desactiva o uso do alimentador manual quando se tiram cópias nas 2 faces.
O alimentador manual é usado frequentemente para colocar folhas de etiquetas, acetatos e outros suportes especiais para os quais a cópia de duas faces é proibida. Se uma folha de um desses suportes especiais entrar na unidade de inversão, pode ocorrer um bloqueio de papel ou dano na unidade. Se for usado com frequência um suporte especial para o qual a cópia de duas faces é proibida, recomenda-se a activação desta definição.
Desactivação de Selecção Automática de Papel
Desactiva a função de Selecção Automática de Papel.
Quando esta definição está activada, não ocorre a selecção automática de papel, que é do mesmo tamanho do original no vidro de exposição ou no alimentador automático de documentos.
Definição de Selecção Automática de Bandeja que forneceu o Papel
Quando esta definição é activada e se carrega papel na bandeja enquanto a máquina está em espera no modo de cópia, essa bandeja é automaticamente seleccionada.
Desactivar registo de imagens personalizadas
Desactiva o armazenamento de uma imagem personalizada.
Desactivar envio enquanto copia
Desactiva a função de Envio de Imagem durante a cópia.
Modo Alta Qualidade para Alimentador
A resolução para copiar utilizando o alimentador de documentos automático pode ser alterada de 600 x 300 ppp para 600 x 600 ppp (modo de elevada qualidade).
Quando o modo de elevada qualidade é usado, a impressão fina e linhas finas são reproduzidas com maior nitidez, porém, a velocidade de digitalização é mais lenta.
Quando não se selecciona o modo de elevada qualidade, devem observar-se as condições abaixo por forma a digitalizar a 600 x 300 ppp e obter uma velocidade mais rápida.

- A escala deve estar definida a 100%.
- Não seleccionar um modo especial que altere a escala.

Primeira Cópia Rápida do Visor
A resolução para copiar usando o vidro de exposição pode ser alterada de 600 x 300 ppp para 600 x 600 ppp (modo de elevada velocidade).
Quando se selecciona o modo de elevada velocidade, a primeira cópia é mais rápida, porém a imagem de cópia não é tão nítida.
Quando não se selecciona o modo de elevada qualidade, devem observar-se as condições abaixo por forma a digitalizar a 600 x 300 ppp e obter uma velocidade mais rápida.

- A escala deve estar definida a 100%.
- Não seleccionar um modo especial que altere a escala.

Limpeza Automática antes do Trabalho de Cópia
Activa a função de Limpeza Automática durante a cópia ainda que um trabalho de cópia não esteja concluído. Deste modo, a máquina não fica retida devido ao trabalho de cópia incompleto.
Voltar ao início