# FOI IMPRESSO O LADO ERRADO DO PAPEL

Local a verificar | Solução
--- | ---
Colocou o papel com o lado da impressão voltado para a direcção correcta? | Verifique se o lado de impressão do papel está virado para a direcção correcta. Bandejas 1 a 4: coloque o papel com o lado de impressão voltado para cima*. Alimentador manual e bandeja 5: coloque o papel com o lado de impressão voltado para baixo*. * Quando o tipo de papel é "Pré-impresso" ou "Papel Carta", coloque o papel ao contrário. (Excepto quando o modo [Desactivar Duplex] estiver activado no modo de configuração (administrador). Para obter informações sobre o modo de configuração, consulte o seu administrador.)

Voltar ao início