# UTILIZAR DUAS MÁQUINAS PARA REDUZIR O TEMPO DE CÓPIA(CÓPIA TANDEM)

## Descrição geral

Esta função partilha um trabalho de cópia a meio entre duas máquinas ligadas à rede, o que permite reduzir o tempo de cópia.
Máquina principal e máquina secundária
A máquina principal apenas efectua a digitalização e a máquina secundária registada na máquina principal apenas efectua a impressão sem digitalizar o original.

- Para utilizar esta função, é necessário que duas máquinas estejam ligadas à rede.
- Mesmo que estejam ligadas mais máquinas à rede, esta função apenas pode ser utilizada para que uma outra máquina partilhe um trabalho.
- Para utilizar a Cópia Tandem, seleccione [Definição de Ligação Tandem] no "Modo de definição".
- Para configurar a definição de ligação Tandem, registe as informações do endereço IP da máquina secundária na máquina principal. Para o número da porta, é aconselhável utilizar a configuração inicial (50001). Salvo se surgirem dificuldades com esta definição, não alterar o número da porta. A definição Tandem deve ser configurada pelo administrador de rede. Se a máquina principal e a máquina secundária mudarem de funções, configure o endereço IP da máquina principal na máquina secundária. Pode utilizar o mesmo número da porta para ambas as máquinas.
- Nesse caso:
  Está instalado um finalizador de encadernação na máquina principal que não está instalado num máquina secundária.
  - A Cópia Tandem está activada quando especifica cópias sem agrafar.
  - A Cópia Tandem está desactivada quando especifica cópias com agrafos.
- Como se indica a seguir, se a Cópia Tandem for activada utilizando uma função existente na máquina principal e não existente na máquina secundária, aparece uma mensagem.
- Se uma máquina ficar sem papel
  Se a máquina principal ou a máquina secundária ficar sem papel, a máquina que fica sem papel retém o trabalho enquanto a máquina que ainda tem papel continua o trabalho. Quando colocar papel na máquina que ficou sem ele, o trabalho é retomado.
- Se estiver especificada a autenticação do utilizador
  - A Cópia Tandem é activada quando a autenticação do utilizador está especificada na máquina principal.
  - A Cópia Tandem é desactivada quando a autenticação do utilizador está especificada na máquina secundária e não está especificada na máquina principal.

Para utilizar a Cópia Tandem:
No "Modo de definição", seleccione [Definições de Sistema] → [Controlo de Dispositivo] → [Definição de Ligação Tandem].

## Operação

Colocar o original e premir a tecla [Pré-visualização].
Colocar o original na bandeja do alimentador de documentos do alimentador automático de documentos, ou no vidro de exposição.
Quando utilizar o vidro de exposição para digitalizar várias páginas do original, altere o original e bata levemente na tecla [Digit. Adicional].

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- VIDRO DE EXPOSIÇÃO

Bata levemente na tecla [Outros] e na tecla [Cópia Tandem].
Aparece uma marca de verificação no ícone.
Depois de concluídas todas as definições, premir a tecla [Anterior].
Para cancelar a definição de cópia Tandem:
Bata levemente na tecla [Cópia Tandem] para a desmarcar.
Bata levemente na tecla de visualização de cópias para especificar o número de cópias.
Pode definir até 999 cópias (conjuntos). O número de cópias especificado é partilhado pelas máquinas principal e secundária. Se o número de cópias for ímpar, a máquina principal efectua mais cópias do que a máquina secundária.
Se for definido um número de cópias incorrecto
Bata levemente na tecla [C] e introduza o número correcto.
Verifique a imagem de pré-visualização no ecrã de pré-visualização.
Verifique se as definições produzem ou não os resultados pretendidos.
Para cancelar todas as definições:
Bata levemente na tecla [CA].
Bata levemente na tecla [Iniciar].
Quando efectuar apenas um conjunto de cópias, não é necessário especificar o número de cópias.
Para cancelar a Cópia Tandem:
Bata levemente nas teclas [PARAR] nas máquinas principal e secundária.
Voltar ao início