# ASSIM QUE O TRABALHO REMOTO FOR CONCLUÍDO, ENTRAR NO MODO ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DESLIGADA.

Imprimir ou ejectar dados de fax recebidos com a função Temp de Desligar Automático liga a corrente e, em seguida, a máquina regressa a Temp de Desligar Automático imediatamente após concluir o trabalho de impressão.
Para definir "Assim que o trabalho remoto for concluído, entrar no modo Alimentação automática desligada.":
No "Modo de definição", seleccione [Poup Energia] → [Definição de Gestão de Energia] → [Assim que o trabalho remoto for concluído, entrar no modo Alimentação automática desligada.].
Voltar ao início