# SELECCIONAR MODO DE SCANNER DE REDE

Pode seleccionar o modo de scanner de rede no Ecrã Inicial ou a partir de cada modo de operação, da forma seguinte:

## Operação

### Alterar o modo através do Ecrã Inicial

1. #### Bata levemente no ícone indicando o scanner de rede

   Bata levemente num dos botões [E-mail], [FTP/Amb. Traba], [Pasta de Rede] e [Internet-Fax].
   O ecrã inicial do modo seleccionado é exibido.

### Alterar o modo a partir de outro modo

1. #### Bata levemente na visualização de modos

2. #### Bata levemente em [Enviar Imagem]

   Por defeito, o ecrã muda para o modo fax.

   ###### Para mudar o ecrã que é apresentado inicialmente quando se prime a tecla [Enviar Imagem]:

   No "Modo de configuração (administrador)", seleccione [Definições de Sistema] → [Definições Envio de Imagem] → [Definições Operação] → [Predefinições] → [Predefinição do Visor].

3. #### Bata levemente no ícone e depois prima um dos botões [E-mail], [FTP/Amb. Traba], [Pasta de Rede] e [Internet-Fax]

   O ecrã inicial do modo seleccionado é exibido.
   No "Modo de configuração", a seleção de [Definições de Sistema] → [Definições de Envio de Imagem] → [Definições de Fax] → [Predefinições] → [Seleção Predefinida do Livro de Endereços] e a definição da caixa de verificação [É dada maior prioridade à apresentação do livro de endereços.] como exibirá o Livro de Endereços no modo selecionado.

Voltar ao início