# BRANQUEAR CORES ESBATIDAS NA IMAGEM(ELIMINAR FUNDO)

## Descrição geral

Permite eliminar áreas de fundo claras nos originais.
Esta função não poderá ser usada no modo Internet-Fax.

## Operação

Colocar os originais.
Colocar o original na bandeja do alimentador de documentos do alimentador automático de documentos, ou no vidro de exposição.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- VIDRO DE EXPOSIÇÃO

Especificar o destino.

- RECUPERAR UM DESTINO DO LIVRO DE ENDEREÇOS
- VISUALIZAR UMA LISTA DE DESTINOS SELECCIONADOS
- UTILIZAR UM NÚMERO DE PROCURA PARA RECUPERAR UM DESTINO
- INTRODUZIR UM ENDEREÇO MANUALMENTE
- ESPECIFICAR UMA PASTA DE REDE
- RECUPERAR UM DESTINO DE UM LIVRO DE ENDEREÇOS GLOBAL
- UTILIZAR UM REGISTO DE TRANSMISSÃO PARA REENVIAR

Premir a tecla [Outros] e a tecla [Eliminar Fundo].
Premir a tecla [On].
Premir ou deslizar o controlo de deslize para ajustar o intervalo a eliminar.
Para cancelar a definição de eliminação de fundo:
premir a tecla [Off].
Depois de concluídas todas as definições, premir as teclas e [Anterior] em sequência.
Premir a tecla [Iniciar] para iniciar a digitalização do original.
Premir a tecla [Pré-visualização] para pré-visualizar uma imagem antes do envio do fax. Consultar mais informações em "VERIFICAR A IMAGEM PARA TRANSMISSÃO". Contudo, as definições desta função não podem ser alteradas no ecrã de pré-visualização.

- Se tiver inserido as páginas do original na bandeja do alimentador de documentos, são digitalizadas todas as páginas.
  Escutar-se-á um som para indicar que a digitalização e a transmissão estão concluídas.
- Se o original tiver sido colocado no vidro de exposição, digitalize as páginas uma de cada vez.
  Concluída a digitalização, coloca-se o próximo original e prime-se a tecla [Iniciar].
  Escutar-se-á um som para indicar que a transmissão está concluída.

Quando o modo de cor estiver definido para [Mono2], a função de eliminação do fundo não funciona.
Voltar ao início