# REENVIAR PARA DESTINOS FALHADOS DE TRANSMISSÃO EM DIFUSÃO

## Descrição geral

Os resultados de uma transmissão de difusão completa podem ser verificados no ecrã de estado do trabalho. Se a transmissão para um dos destinos falhar, reenvie a imagem para os mesmos.

## Operação

Premir o visor do estado da tarefa.
Após premir no separador do modo apropriado, premir a tecla [Completar].
Se a transmissão de difusão incluía destinos de modos diferentes, a mesma tecla de transmissão de difusão surgirá em cada um desses modos.
Após premir a tecla da transmissão de difusão concluída, premir a tecla [Verificar Detalhes do Trabalho Seleccionado] no painel de acção.
"Difusão xxxx" aparece como o destino da tecla da tarefa de difusão. O número de controlo de tarefa que surgiu no painel de toque quando a digitalização foi concluída surge em "xxxx".
Após premir o separador [Envio Falhado], premir a tecla [Reenviar para todos os destinos de transmissão falhados] no painel de acção para reenviar a imagem.
Os passos a seguir depois de premida a tecla [Reenviar para todos os destinos de transmissão falhados] variam mediante a utilização ou não da função de arquivo de documento.

- Utilizar a função de arquivo de documento:
  aparecerá o ecrã de reenvio do arquivo de documento com os destinos falhados introduzidos.
  Efectue o procedimento de reenvio do arquivo de documento. (Não há necessidade de voltar a digitalizar o original.)
- Sem utilizar a função de arquivo de documento:
  aparecerá o ecrã inicial com os destinos falhados introduzidos. Coloque o original e efectue os passos para transmissão em difusão.

Voltar ao início