================================================================== 
 
ARCHIVO LÉAME DEL CONTROLADOR DE LA IMPRESORA 
  SERIE AR-168S/168D/168N/168L/M150/M155/158F DE SHARP 
 
================================================================== 

Gracias por adquirir la Sharp MFT Digital. Lea este documento 
antes de instalar el controlador de la impresora. 
Contiene información importante no tratada en el Manual en 
línea o en la Ayuda en línea. 

================================================================== 
 
 Contenido 
 
================================================================== 

- Sistemas operativos 
- Cables de impresora 
- Notas de instalación del controlador de la impresora SHARP 
- Notas de instalación del controlador del escáner SHARP
================================================================== 
 
 Sistemas operativos 
 
================================================================== 

------------------------------------------------------------------ 
 
 El controlador de la impresora 
 
------------------------------------------------------------------ 

El controlador de impresión de la serie AR-168S/168D/168N/168L/M150 
/M155/158F se puede usar solamente con los siguientes sistemas 
operativos: 

   Microsoft Windows 98 
   Microsoft Windows Me 
   Microsoft Windows 2000 Professional 
   Microsoft Windows XP Home Edition/Professional 
  
(solo el puerto paralelo es compatible con Windows NT 4.0 y Windows 95)   
   Microsoft Windows 95 
   Microsoft Windows NT 4.0 Workstation (Service pack 5 o superior) 

No se puede imprimir en el modo MS-DOS o desde la línea de 
comandos de MS-DOS o mediante un comando. 

------------------------------------------------------------------ 
 
 El controlador de escáner 
 
------------------------------------------------------------------ 

El controlador de escáner de la serie AR-168S/168D/168N/168L/M150 
/M155/158F de Sharp se puedeusar solamente con los siguientes sistemas 
operativos: 

   Microsoft Windows 98 
   Microsoft Windows Me 
   Microsoft Windows 2000 Professional 
   Microsoft Windows XP Home Edition/Professional 
  
La exploración a través del puerto USB1.1 o USB2.0 es compatible 
con cualquier sistema operativo, pero no es compatible con el 
puerto paralelo. 

----------------------------------------------------------------- 
 
                        Cables de impresora 
 
----------------------------------------------------------------- 

No se incluye el cable de la impresora con esta máquina. 
Use un cable USB o un cable paralelo bidireccional blindado 
(compatible IEEE 1284) que no supere los 2 metros de longitud. 

================================================================== 
 
 Notas de instalación del controlador de la impresora SHARP 
 
================================================================== 

------------------------------------------------------------------ 
 
 Uso del controlador de la impresora con otros controladores 
 de impresora 
 
------------------------------------------------------------------ 

Si ya tiene instalado en su ordenador otro controlador de 
impresora como Impresora de Sistema Windows, el controlador de 
impresión de la serie AR-168S/168D/168N/168L/M150/M155/158F puede 
no funcionar adecuadamente. 
Para evitar este problema, cambie el ajuste del puerto del 
controlador de impresora anterior, y luego instale el controlador 
de impresora de la serie AR-168S/168D/168N/168L/M150/M155/158F. 

------------------------------------------------------------------ 
 
 Consejos  
 
------------------------------------------------------------------ 

- Si tiene problemas para imprimir documentos complejos o de gran tamaño 
  estando en Windows 95/98/Me, intente realizar el siguiente procedimiento: 
  (1) Abra las propiedades "SHARP AR-***". 
  (2) Seleccione el cuadro "Detalles". 
  (3) Haga clic en el botón "Configuración de la cola...". 
  (4) Seleccione "RAW" en la lista "Formato de datos de la cola:". 
  (5) Haga clic en el botón "Aceptar". 
  (6) Haga clic en el botón "Aceptar". 
      =>La realización de cambios. 

- Después de haber instalado el controlador MFP, es posible conectar 
  la máquina a un tipo diferente de puerto USB e instalar el 
  controlador MFP para ese puerto USB utilizando la ventana de 
  conexión y operación que aparecerá. 
  Al imprimir o escanear, tal como se explica en el manual en línea, 
  seleccione el controlador de impresora o el controlador de escáner 
  apropiado para el puerto que se está utilizando. 

- En la medida de lo posible, trate de usar las últimas versiones 
  de software, que son compatibles con cada sistema operativo. 

- Un documento creado en una versión anterior de una aplicación 
  puede no ser impreso correctamente si se imprime desde una 
  versión más nueva de software. En ese caso, intente guardar el 
  documento usando la nueva versión, y entonces imprimirlo. 

- Cuando se cambia el puerto de conexión de MFP, se creará el icono 
  "SHARP AR-*** (copia 2) en la carpeta de impresora. 
  Con el fin de prevenir la impresión en el puerto incorrecto, 
  por favor, cambie el nombre de su impresora para indentificar 
  el puerto al cual esta conectado. 

- Los caracteres o líneas de colores brillantes (amarillo, 
  celeste, etc.) no aparecen cuando se imprimen. En ese caso, 
  intente lo siguiente: 

 (A) Texto que consiste sólo de caracteres/líneas creadas con 
     software CAD: 
     Intente seleccionar la casilla de verificación "Impresión 
     a 2 Tonos" en la lengüeta "Avanzado" antes de imprimir. 
     (En ese caso, las secciones donde las fotografías, 
     caracteres de color y líneas se superpongan serán todas 
     impresas en negro.) 

 (B) Texto que incluye fotografías, caracteres de color y 
     líneas: 
     Intente reducir el ajuste "Brillo" en el cuadro de diálogo 
     "Ajuste de imagen" que aparece cuando selecciona el botón 
     "Ajuste de imagen" en la lengüeta "Avanzado". 
     (Esto cambiará el brillo de toda la imagen impresa.) 

 (C) Otros casos 
     Si intenta lo anterior y todavía no se obtienen los 
     resultados de impresión deseados, oscurezca el color del 
     carácter o línea, o hágalo más grueso. 

- En la página de prueba que se imprime cuando selecciona 
  "Imprimir página de prueba" en las propiedades del controlador 
  de la impresora, aparece "Sí" en "Impresión en color"; sin 
  embargo, este ajuste sólo sirve para mejorar la capacidad de 
  reproducir la impresión de mediotonos. La unidad sólo puede 
  imprimir en blanco y negro. 

- Cuando "Impresión N veces" haya sido ajustado a "2 veces" o 
  "4 veces", o cuando se cambie el ajuste "Calidad de impresión" 
  la posición del salto de línea puede variar. En ese caso, 
  ajuste el tamaño del carácter y/o los márgenes, y use la 
  función "Vista preliminar" o "Mostrar diagrama de página" en la 
  aplicación para verificar el diseño antes de imprimir. 

- Cuando imprima en Windows NT 4.0 o Windows 2000, el  "Número de 
  páginas" mostrado en la cola de impresión podría no ser 
  actualizado automáticamente. Presionando la tecla F5 se 
  actualizará el número mostrado. 

- Cuando se use la función "Entra en pág." en la lengüeta 
  "Papel", la ampliación o reducción se calcula basándose en 
  "Tamaño del papel" en la lengüeta "Papel", no en el tamaño del 
  papel de la aplicación. Por lo tanto, cuando use esta función, 
  asegúrese que "Tamaño del papel" en la lengüeta "Papel" sea el 
  mismo que el tamaño del papel de la aplicación. 

- La posición, tamaño y color de la marca de agua que se muestra 
  en la vista preliminar de la marca de agua (lado izquierdo 
  de la lengüeta "Marca de agua") en las propiedades del 
  controlador puede diferir del resultado real de la impresión. 
  Utilice la vista preliminar sólo como una guía general. 

- Si se selecciona imprimir N-veces en la lengüeta "Principal" 
  cuando se selecciona una marca de agua, aparecerá una imagen 
  (la imagen del papel en la esquina superior izquierda de las 
  lengüetas "Principal", "Papel", y "Avanzada") indicando que se 
  imprimirá una marca de agua en el papel. La imagen indica 
  simplemente que se ha seleccionado una marca de agua; no indica 
  el resultado de la impresión. Se imprimirá una marca de agua en 
  cada página del documento. Por ejemplo, cuando se imprima un 
  documento de varias páginas usando la función de impresión de 
  2 veces, se imprimirán dos marcas de agua en cada una de las 
  hojas de papel. 

- Cuando use un tamaño de papel a medida, utilice la bandeja de 
  entrada manual. 

- Este controlador incluye una función que reduce automáticamente 
  los documentos formateados en tamaño A3 o B4 a A4 (carta) antes 
  de imprimir. 
  Si no se reduce correctamente cuando se imprimen documentos 
  tamaño A3, B4, libro mayor o 8K desde una aplicación, intente 
  lo siguiente: 

 (A) Seleccione los ajustes correctos en las propiedades de la 
     impresora de la aplicación. 
     Por ejemplo, imprimir un documento formateado en A3 desde 
     Microsoft Word: 

    (1) Seleccione "Ajuste de página..." desde el menú "Archivo" 
        en Word. 
    (2) Haga clic en el botón "Aceptar". 
        Si aparece un mensaje informándole que los ajustes de 
        margen no son adecuados, haga clic en el botón "Ignorar". 
    (3) Seleccione "Imprimir..." desde el menú "Archivo" de Word. 
    (4) Haga clic en el botón "Propiedades". 
    (5) Seleccione la lengüeta "Papel". 
    (6) Ajuste "Tamaño del papel" al tamaño del documento: 
        "A3 (Ajustar a la página)". 
    (7) Haga clic en el botón "Aceptar". 
    (8) Haga clic en el botón "Aceptar". 
        ===> Se inicia la impresión. 

------------------------------------------------------------------ 
 
 Limitaciones en algunas aplicaciones específicas 
 
------------------------------------------------------------------ 

- Al editar varios documentos a la vez en MS-Word 2000 o superior, 
  al abrir las propiedades del controlador y realizar cambios en 
  los ajustes de impresión para un documento puede repercutir en 
  los ajustes de impresión para los otros documentos. En ese caso, 
  reponga los ajustes de impresión antes de imprimir cada 
  documento. 

- Si se imprime un documento usando una fuente grande en MS-Word 
  y otras aplicaciones, la aplicación se puede cerrar. 
  Las fuentes de más de 300 puntos pueden ser ajustadas en 
  MS-Word; sin embargo, no use una fuente de más de 300 puntos 
  para imprimir. 
  Cuando use una fuente grande en un documento, le recomendamos 
  que guarde frecuentemente el documento. 

- Los caracteres de color en un documento de Excel pueden 
  imprimirse de negro. 
  Si desea imprimir caracteres en escala de grises, seleccione 
  "Fotografía" para "Calidad de impresión" en la lengüeta 
  "Avanzada" de las propiedades del controlador. 

- Es posible que el sombreado y los rellenos no se visualicen 
  correctamente cuando se imprima desde excel. 
  En este caso, seleccione "Fotográfico" para "Calidad de impresión" 
  en el cuadro "Avanzado" de las propiedades del controlador. 

- Algunas fuentes pueden no imprimirse correctamente desde 
  WordPad. En ese caso, utilice un procesador de texto 
  diferente (MS-Word, etc.) 

- En WordPad, la impresión no se realizará correctamente si 
  especifica un rango de página que empiece desde la segunda 
  página. En ese caso, seleccione "Todo" para todas las páginas 
  a imprimir. 

- Al usar Acrobat Reader 5.0 o superior, un documento con 
  orientación horizontal podría imprimirse en la dirección 
  opuesta de otras aplicaciones. En ese caso, desmarque la 
  casilla de verificación "Rotación automática y páginas 
  centrales" en el cuadro de diálogo de imprimir antes de 
  realizar la impresión. 

- Es posible que no pueda imprimir correctamente algunos 
  contenidos gráficos desde el Internet Explorer. 
  En esta caso, seleccione "Foto" para 
  "calidad de impresión" en la lengüeta " Avanzado" 
  en las propiedades del controlador. 

- Es posible que los gráficos en un documento de Power Point se 
  impriman de color negro, trate de solucionarlo con el siguiente 
  procedimiento: 
    (1) Seleccione "Imprimir" en el menú "Archivo" en Power Point. 
    (2) Desactive la función de escala de grises en el cuadro de 
        dialogo de impresión. 
    (3) Haga clic en el botón "Aceptar". 
        ===> La impresión se inicia. 

- Es posible que cuando se imprima desde Power point, 
   los caracteres o líneas en colores claros (amarillo, azul claro, 
   gris claro etc.) no aparezcan. 
   En este caso, seleccione "Photo" (foto) para "Print quality" 
   (calidad de impresión) en la lengüeta "Advanced" (avanzado) de 
   las propiedades del controlador. 

- Las limitaciones anteriores son las que fueron comprobadas al 
  momento de ser preparado este documento. 

================================================================== 
 
 Notas de instalación del controlador del escáner SHARP 
 
================================================================== 

------------------------------------------------------------------ 
 
 Acerca del entorno de utilización 
 
------------------------------------------------------------------ 

- Monitor 
  Se requiere un monitor con resolución de video 800 x 600 SVGA 256 
  colores o superior. 

------------------------------------------------------------------ 
 
 Puntos importantes a tener en cuenta al usar el escáner 
 
------------------------------------------------------------------ 

- El selector se inicia cuando dos o más dispositivos están 
  conectados al PC y el controlador TWAIN se inicia desde el PC. 
  Por favor, seleccione y utilice un dispositivo apropiado. 
  Pero, en el caso de que dos o más dispositivos estén conectados 
  al PC, es posible que no pueda realizar la lectura 
  solicitada utilizando el botón de exploración de la máquina. 
  En este caso, conecte solo una unidad al PC. 

- Algunos programas OCR requieren de ajustes de programa 
  alternativos para funcionar eficientemente. 
  Por favor, verifique el controlador Twain y/o los ajustes OCR si 
  el problema persiste. 

- Cuando se escanéa una imagen utilizando "Área de 
  imagen" para el margen de exploración, es posible que las 
  propiedades de la imagen escaneada no muestre el tamaño de la 
  imagen. 

- Durante el calentamiento del aparato, escanear desde el 
  dispositivo WIA puede provocar un mensaje de error. En ese caso, 
  intente de nuevo después que el "indicador de ahorro de energía" 
  del aparato se apague. 

- Las últimas versiones de las aplicaciones de software ofrecen una 
  gran compatibilidad con los sistemas de exploración. 

- Dependiendo de los ajustes la calidad de la imagen preliminar no 
  coincidirá con la imagen escaneada final. 

- Algunas aplicaciones no son compatibles con la exploración de 
  alta resolución. 
  En este caso, por favor trate de reducir la resolución 

- Cuando la barra de progreso muestra "Processing..." (procesando), 
  el funcionamiento del botón de cancelación del dispositivo se 
  puede retardar. 

------------------------------------------------------------------ 
 
Este software está basado en parte, en el trabajo del Independent 
JPEG Group. 

------------------------------------------------------------------ 
 
SHARP Corporation no da ninguna garantía con respecto 
a la suficiencia de la información presentada en este documento 
o con respecto al software para cualquier propósito distinto 
al uso de esta impresora y controlador de escáner 
 
------------------------------------------------------------------ 

Microsoft, Windows, y Windows NT son marcas registradas de 
Microsoft Corporation en los EE.UU. y otros países. 
"Windows" es una abreviatura del "sistema operativo Microsoft 
Windows". 

Los otros nombres de compañías y productos son marcas registradas 
y marcas comerciales de sus respectivos dueños. 
 
------------------------------------------------------------------ 
               Copyright (C) 2004-2005 SHARP Corporation 

