# ALMACENAMIENTO DE OPERACIONES DE ESCANEADO(PROGRAMA)

## Visión general

Esta función almacena diversas configuraciones de manera colectiva en forma de un programa. El programa almacenado se puede recuperar mediante un sencillo procedimiento.
Por ejemplo, imagine que un documento de tamaño A4 (8-1/2" x 11") se escanea a un archivo y se envía a todas las sucursales de la empresa una vez al mes.

- Se envía un mismo documento a todas las sucursales de la empresa
- Se transmite sucesivamente cada página de un documento encuadernado
- Las sombras de los bordes del documento se borran antes de la transmisión

Si no hay almacenado un programa de trabajo | Si hay almacenado un programa de trabajo
--- | ---
Especifique la dirección de cada sucursal. Seleccione Esc. Pág. Dual. Especifique Borrar. Pulse la tecla [Inicio]. Escanee el original y envíelo. | Pulse la tecla correspondiente a un programa almacenado. Pulse la tecla [Inicio]. Escanee el original y envíelo.
Se necesita un tiempo considerable para enviar los documentos todos los meses, porque hay que seleccionar la configuración anterior. Además, a veces se producen errores al seleccionar la configuración. | Cuando se almacena un programa, la configuración se selecciona de forma fácil, simplemente pulsando la tecla del programa. Además, la transmisión se realiza en función de la configuración almacenada, por lo que no existe posibilidad de error.

Para configurar un programa:
Pulse la tecla [Almacenar Programa - Definir Almacenamiento Actual] en el panel de acciones que aparece cuando trabaja con cualquier pantalla de modo.

- Las opciones de configuración almacenadas en un programa se mantendrán incluso después de utilizar el programa para la transmisión. Pueden utilizarse varias veces las mismas opciones de configuración para la transmisión.
- Los siguientes contenidos no se pueden almacenar en programas:
  - Pulsación de la tecla [Altavoz]
  - Tamaños personalizados
  - Perforación de tarjeta
  - Cambios de página y borrados no especificados durante la vista previa
  - En. Metadatos
  - Configuraciones de Envío
  - Seleccionar Nombre Propio
- Pueden almacenarse hasta 48 programas.
- Pueden almacenarse hasta 500 destinos en un programa.
- Un programa en el que se especifiquen direcciones secundarias y códigos de acceso como destino con código F registra todas las direcciones secundarias y códigos de acceso.

Esta función no puede utilizarse en el modo Entrada Datos.

## Funcionamiento

Coloque el documento original y pulse la tecla [Llamada al programa] en el panel de acciones.
Según la función almacenada en el programa, coloque el documento original en la bandeja de alimentación de documentos del alimentador de documentos automático o sobre el cristal de exposición.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- CRISTAL DE EXPOSICIÓN

Pulse la tecla del programa deseado.
Configure las opciones adicionales.
Para el programa llamado, configure además las siguientes opciones:

- Configuración de imagen: Tamaño Escaneo
- Tamaño Envío, Formato de Archivo, Modo Color
- Configuraciones de Envío
- Otras: Transmisión con Temporizador, Perforación de Tarjeta, Archivo Rápido, Informe de Transacción

Una vez almacenadas en el programa, no se pueden configurar opciones adicionales.
Pulse la tecla [Inicio] para comenzar a escanear el original.
Pulse la tecla [Vista previa] para comprobar el aspecto de la imagen antes de enviar un fax. Para obtener más información, consulte "COMPROBACIÓN DE LA IMAGEN QUE SE VA A TRANSMITIR".

- Se oirá un pitido cuando finalice la operación de escaneado y la transmisión.
- Si ha colocado el original sobre el cristal de exposición, escanee página por página.
  Una vez finalizado el proceso de escaneado, coloque el siguiente original y pulse la tecla [Inicio].
  Repita este proceso hasta que se hayan escaneado todas las páginas y, seguidamente, pulse la tecla [Read-End].

Volver arriba