# COMPROBACIÓN DE FAXES RECIBIDOS MEDIANTE RECEPCIÓN CONFIDENCIAL CON CÓDIGO F

## Visión general

Cuando se recibe un fax confidencial con código F, el fax se almacena en el buzón de memoria especificado por el código F. Para comprobar los faxes recibidos, introduzca el código de acceso de impresión.

- En la cola de trabajos de impresión, se otorga prioridad de forma automática a los faxes confidenciales.
- Tras la impresión, el fax se borra automáticamente del buzón de memoria.

Para imprimir un informe de transacción automáticamente cuando se recibe un fax confidencial con código F:
En "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Configuración Envío Imágenes] → [Configuración de Fax] → [Ajustes Predeterminados] → [Informe de Transacciones Config. de Selección de Impresora] → [Recepción Confidencial].
Si olvida el código de acceso de impresión:
No hay forma de usar la máquina para comprobar un código de acceso de impresión que se haya especificado. Procure no olvidar el código de acceso. Si olvida el código de acceso o necesita verificarlo, póngase en contacto con su distribuidor o con el representante de servicio autorizado más cercano.

## Funcionamiento

La máquina suena y se recibe el fax.
Cuando finaliza la recepción, se oye un pitido.
Pulse la tecla [Otros] y pulse la tecla [Buzón de Memoria].
En la ficha [Confidencial], pulse la tecla [Comprobar la lista de datos recibidos] en el panel de acciones.
Pulse la tecla del buzón de memoria que contiene el fax confidencial.
"" aparece en las teclas de los buzones de memoria que han recibido faxes. Las teclas de los buzones de memoria que no han recibido faxes se atenúan y no pueden pulsarse.
Introduzca el código de acceso de impresión mediante las teclas numéricas.
Cada vez que se introduce un dígito, "-" cambia a "*".
Procure introducir el código de acceso de impresión correcto. Si comete un error, aparecerá un mensaje y volverá a la pantalla de introducción. Puede pulsar la tecla [Cancelar] para regresar al paso 4.
Pulse la tecla correspondiente a los datos recibidos que desee comprobar y pulse la tecla [Comprobar imagen] en el panel de acciones.
Se muestra la imagen de datos recibidos.
Pulse la tecla [Imprimir] para imprimir el documento.
Volver arriba