# SUSTITUCIÓN DEL CARTUCHO DE SELLADO

## Visión general

Si hay instalada un unidad de sellado (AR-SU1) en el alimentador de documentos automático y el sello cada vez es más claro, sustituya el cartucho de sellado (AR-SV1).
Consumibles
Cartucho de sellado (2 en cada paquete) AR-SV1

## Funcionamiento

Abra la bandeja del alimentador de documentos.
Retire el cartucho de sellado.
Instale un nuevo cartucho de sellado.
Cierre la bandeja del alimentador de documentos.
Volver arriba