# ADICIÓN DE UNA IMAGEN REGISTRADA A UN ORIGINAL(IMAGEN PERSONALIZADA)

## Visión general

Esta función añade una imagen registrada en la máquina a un original para realizar una copia.
Existen dos tipos de imágenes personalizadas.

- Sello personalizado (imagen de sello a todo color)
- Marca de agua personalizada (imagen de sello con marca de agua en escala de grises)

Sello Personalizado
Marca de Agua Personalizada

- Es preciso registrar de antemano cada imagen desde el controlador de impresora hasta la máquina.
  Para obtener información sobre cómo registrar una imagen, consulte "REGISTRO DE UNA IMAGEN PERSONALIZADA""REGISTRO DE UNA IMAGEN PERSONALIZADA" (Manual del usuario)".
- Una imagen de sello personalizado se copia por hoja, no por original. Si están activadas las funciones 2en1 o 4en1, los sellos de usuario se copian para cada juego de páginas.
- Una imagen de sello personalizado se copia con el tamaño que se ha registrado. El tamaño permanece invariable incluso cuando la tasa de copia se amplía o reduce.
- No se puede especificar una imagen personalizada distinta para cada página.
- Cuando se pulsa la tecla [Inicio B/N], se realiza una copia monocromática incluso si se ha seleccionado un sello personalizado.
- Si una imagen se sale del papel especificado debido a su posición o tamaño registrados, la parte que se salga no se copiará.

La imagen personalizada se puede combinar con la copia tándem.
La copia de sello se realiza cuando una imagen personalizada con el mismo nombre de archivo se registra tanto en la máquina principal como en la secundaria.
Si no está registrada, se realizará una copia sin incluir la imagen personalizada.
La combinación con otras funciones se describe en la tabla que aparece a continuación.

Función combinada | Operaciones de imagen personalizada
--- | ---
Desplazamiento del Margen | Se desplaza de la misma forma que con una imagen de original.
Borrado | Realiza una copia de sello del modo normal.
Cop. Pág. Dual | Realiza una copia de sello por hoja.
Copia de Folleto | Realiza una copia de sello del modo normal.
Creación Trabajos | Realiza una copia de sello del modo normal.
Portadas/Inserciones | Realiza la copia conforme a la configuración de la imagen personalizada.
Fondo de Transparencias | Realiza una copia de sello del modo normal.
2en1 | Realiza una copia de sello por hoja.
Copia de Libro | Realiza una copia de sello del modo normal.
Copia Pestaña | Realiza una copia de sello del modo normal, independientemente de la configuración de desplazamiento de la imagen.
Perforación de Tarjeta | Realiza una copia de sello por hoja.
Imagen Espejo | Realiza una copia de sello del modo normal, sin realizar la inversión de imagen en espejo.
Dorso B/N | Imprime una imagen del modo normal, sin realizar la inversión blanco/negro. Sin embargo, la siguiente condición se establece al imprimirse en un fondo oscuro. Sello personalizado: se imprime en blanco Marca de agua personalizada: se imprime sin color blanco
Papel A3 ancho | Realiza una copia de sello del modo normal.
Centrar | Realiza una copia de sello del modo normal, sin aplicar el centrado.
Ajustar Color | Realiza una copia de sello usando los datos registrados.
Sello | Realiza una copia de sello conforme al menú Sello.
Repet. Foto | No se puede combinar.
Alargamiento Multipágina | No se puede combinar.
Imprim. patrón | Realiza una copia de sello conforme a un patrón de impresión.
Repetir diseño | No se puede combinar.
Colocar Imagen | Imprime una imagen en la posición del original independientemente de la configuración de Colocar Imagen.
División de libro | Realiza una copia de sello por hoja.

## Funcionamiento

Coloque el documento original y pulse la tecla [Vista previa].
Coloque el documento original en la bandeja del alimentador de documentos automático o sobre el cristal de exposición.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- CRISTAL DE EXPOSICIÓN

Pulse la tecla [Otros] y, después, pulse la tecla [Imagen Personalizada].
Pulse la tecla [Sello Personalizado] o la tecla [Marca de Agua Personalizada].
Pulse la tecla [Imagen] para seleccionar una imagen.
Seleccione una o varias imágenes en miniatura entre la selección disponible.
Establezca [Página de Impresión] u [Original].
Para un sello personalizado

Página de Impresión | Especifique una o varias páginas para la copia de sello. Primera Página o Todas las Páginas
Posición de impresión | Especifique una posición para la copia de sello.
Originales | COLOCACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL ORIGINAL | Especifique la orientación del original.
Tipo de Original a Dos Caras | Especifique el borde de encuadernación para un original a dos caras. Libro o Bloc
Ángulo | Especifique la esquina de la imagen. 0 grados, -90 grados, 90 grados o 180 grados

Para una marca de agua personalizada

Color de impresión | Especifique el color de la marca de agua de la imagen. Negro, R (rojo), G (verde), B (azul), Cian, Magenta o Amarillo
Patrón de Impresión | Especifique el patrón de impresión de la marca de agua de la imagen. Transparente: hace que la imagen del original sea transparente para la copia de sello. Superposición: oculta una marca de agua añadida a la imagen del original para la copia de sello.
Exposición | Seleccione la exposición de una marca de agua entre nueve niveles.
Página de Impresión | Especifique una o varias páginas para la copia de sello. Primera Página o Todas las Páginas
Posición de impresión | Especifique una posición para la copia de sello.
Originales | COLOCACIÓN Y ORIENTACIÓN DEL ORIGINAL | Especifique la orientación del original.
Tipo de Original a Dos Caras | Especifique el borde de encuadernación para un original a dos caras. Libro o Bloc
Ángulo | Especifique la esquina de la imagen. 0 grados, -90 grados, 90 grados o 180 grados

Una vez completada la configuración, pulse consecutivamente las teclas y [Atrás].
Para cancelar la opción de imagen personalizada:
Pulse la tecla [Off].
Compruebe la imagen de vista previa en la pantalla de vista previa.
Compruebe si la configuración genera el resultado deseado.
Para cancelar todas las opciones de configuración:
Pulse la tecla [BT].
Pulse la tecla [Inicio Color] o la tecla [Inicio B/N] para iniciar la copia.
Cuando esté realizando un solo juego de copias, no es necesario que especifique el número de copias.
Para realizar dos o más juegos de copias:
Pulse la tecla de la pantalla de copias a fin de especificar el número de copias.
Volver arriba