# DETECCIÓN AUTOMÁTICA

Al colocar el original se detecta automáticamente su tamaño.
El tamaño del original colocado se indica como "tamaño de escaneado", y el tamaño que transmitir se indica como "tamaño de envío" en la pantalla inicial.
En la pantalla anterior, el tamaño de escaneado (el original colocado) es A4 (8-1/2" x 11") y el tamaño de envío es automático. Por ejemplo, si el tamaño de escaneado es A4 (8-1/2" x 11") y el tamaño de envío es B5 (5-1/2" x 8-1/2"), la imagen se reducirá antes de la transmisión.

- Sólo pueden detectarse automáticamente tamaños de original estándar.
  - Tamaños estándar

- Cuando el tamaño del original sea un tamaño en pulgadas o uno no estándar, o si el tamaño no se detecta correctamente, deberá especificar el tamaño de escaneado del original de forma manual.
  - ESPECIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE ESCANEADO DEL ORIGINAL EN EL TAMAÑO DEL PAPEL
  - ESPECIFICACIÓN DEL TAMAÑO DE ESCANEADO DEL ORIGINAL MEDIANTE VALORES NUMÉRICOS

Volver arriba