# CONFIGURACIÓN DE OPERACIONES

Ampliar modo visualización
Muestra caracteres grandes en la pantalla.
aparece en el área de sistema cuando está activado el Modo de Caracteres Grandes.
Sonido de Sensor de Teclas
Controla el nivel de sonido del sensor de teclas, o desactiva el sonido. También puede tener tres señales que suenen con valores iniciales al establecer la relación en modo de copia o al ajustar la exposición en cualquier modo.

Pantalla en la que se aplica el ajuste. | Valor inicial
--- | ---
Pantalla de ajuste de ratio en la pantalla inicial del modo de copia | Ratio 100%
Pantalla de configuración de la exposición en la pantalla inicial del modo de copia | Nivel de exposición: 3 (medio)
Pantalla de ajuste de exposición en la pantalla inicial de los modos de fax, fax de Internet y escáner de red
Pantalla de ajuste de exposición para Escanear a disco duro en el modo de archivo de documentos

###### Sonido teclas en el punto inicial

Cuando especifique la exposición en la pantalla de ajuste de la exposición de cada modo, sonará un pitido tres veces cuando se alcance el valor de referencia.
Config. Borrado Automático
El plazo de activación del borrado automático puede fijarse entre 10 y 240 segundos, en incrementos de 10 segundos.
Si la máquina no se utiliza durante el tiempo fijado aquí, la función de borrado automático suprimirá cualquier opción que se haya seleccionado y regresará a la pantalla inicial del modo de copia, o bien, a la pantalla de estado de trabajo.
Cancelar Temporizador de Auto Limpieza
Se utiliza para deshabilitar la función de borrado automático.
Configuración de La Duración del Mensaje
La duración de los mensajes en el panel táctil (tiempo en el que se borrarán automáticamente) puede fijarse entre 1 y 12 segundos.
Configuración del Idioma de Pantalla
Es posible cambiar el idioma que aparece en el panel táctil por cualquier otro.
Cuando la autenticación de usuario está habilitada y se especifica un idioma de la pantalla en el grupo de operaciones favoritas, ese ajuste tiene prioridad.
Configuración Predeterminada Del Display

Defina la pantalla que aparecerá al borrar automáticamente y al iniciar sesión.
Puede seleccionar la opción que le interese entre Copia, Correo electrónico, Carpeta de red, FTP/Escritorio, Internet-Fax, Fax, Entrada Datos, Libreta de Direcciones, Archivo de Documentos, Pantalla de inicio o la pantalla Sharp OSA*.

* Cuando se ha instalado el módulo de comunicación de la aplicación.

Mostrar menú Favorito por defecto
Puede especificar que se muestren los favoritos primero durante la selección del modo.
Mostrar panel de acciones de forma predeterminada.
Especificar si se mostrará o no con el panel de acciones en la pantalla.
Desactivar la Operación de Prioridad de Trabajos
Es posible desactivar la función de prioridad de los trabajos. Si se hace, la tecla [Prioridad] no aparecerá en la pantalla de estado de los trabajos.
Desactivar la Impresión por el Bypass
Esta opción sirve para desactivar la impresión por el bypass (es decir, adelantando a otros trabajos que se hayan detenido* debido a que falta el papel necesario para ellos en las bandejas).
* Esto no incluye los casos en los que se agota el papel durante el trabajo.
Ajuste Teclas de Función
Esta opción determina cuánto tiempo debe estar pulsada una tecla en el panel táctil hasta que queda registrada su entrada. El tiempo puede fijarse entre 0 y 2 segundos, en incrementos de 0,5 segundos.
Al prolongar la opción de tiempo, puede evitarse la entrada de una tecla si se pulsa accidentalmente. Tenga en cuenta, no obstante, que cuanto mayor sea el valor, más atención hay que prestar al pulsar las teclas para asegurarse de que queda registrada su pulsación en cada momento.
Desactivar Repetición Automática Teclas
Se utiliza para desactivar la repetición de teclas.
La repetición de teclas hace que el valor cambie continuamente mientras se pulsa la tecla, no sólo cada vez que se pulsa.
Tiempo de Detección de Pulsación Continuada
Seleccione un tiempo para detectar como pulsación continuada la pulsación de las teclas.
Intervalo de Velocidad de Pulsación Doble
Seleccione un intervalo para detectar una pulsación doble (dos veces).
Desactivar Ajuste de Reloj
Desactiva la modificación de la fecha y la hora.
Desactivar el Modo Portadas/Inserciones
Desactiva el uso de la función de portadas e inserciones.
Definir la prioridad de teclado
Seleccione usar el teclado de software o un teclado externo para introducir caracteres si se ha conectado un teclado externo.
Mostrar ruta actual en la configuración del sistema
Mientras se esté usando el modo de configuración de la máquina, la posición de menú se mostrará en forma jerárquica en la parte superior del panel táctil.
Habilitar vínculo de ruta actual
Si está activada la opción "Mostrar ruta actual en la configuración del sistema" se habilitará el vínculo de la ruta actual.
Función de recomendación de bajo consumo

Muestra la configuración de copia/impresión recomendada para las opciones de copia, reimpresión de archivo de documentos e impresión directa.

Muestra la pantalla de configuración de copia/impresión cuando se utilizan las opciones de copia, reimpresión de archivo de documentos e impresión directa.

Ajuste inicial del conteo original
Especifica si está habilitado o no el "Recuento de original" en Otros para cada función.
REALIZACIÓN DE COPIAS

- REALIZACIÓN DE COPIAS

ENVIAR IMAGEN

- Escáner
- Internet-Fax
- Fax
- Entrada Datos

ARCHIVO DE DOCUMENTOS

- Escanear a disco duro
- Guardar en Dispositivo de Memoria Externa

Unifique el teclado numérico en orden ascendente desde la parte superior izquierda.
Organiza las teclas numéricas en orden ascendente o descendente desde la posición superior izquierda.
Aj. patrón pantalla
Seleccione un patrón de color en el panel táctil entre los siete disponibles.
Se puede revisar una muestra de la plantilla seleccionada.
Ajuste Previsualización

### Ajuste Verificación Imagen Recibida

Sirve para determinar si se muestra o no una vista previa de los faxes y faxes de Internet recibidos.
Se muestra cuando se ha instalado un kit de expansión de facsímil o un kit de expansión de Internet-Fax.

### Visual. Lista/Vista en miniatura Predeterminada

Datos de recepción de Fax/I-Fax: Seleccione si desea que el formato de visualización predeterminado de la pantalla de lista de Fax/I-Fax recibidos sea el de lista o el de imagen en miniatura.

### Recuperación de archivo del archivo de documentos

- Carpeta Princ./Carpeta Rápida de Archivos Seleccione si desea que el formato de visualización predeterminado de las pantallas de carpeta principal y temporal para archivo de documentos sea el de lista o el de imagen en miniatura.
- Carpeta Personalizada: Seleccione si desea que el formato de visualización predeterminado de la pantalla de carpeta personalizada para archivo de documentos sea el de lista o el de imagen en miniatura.

Ajustes de Funcionamiento Remoto
Sirve para configurar los ajustes necesarios para la manipulación remota de la máquina desde un PC conectado a la misma red.
Funcionamiento Software Remoto

- Autoridad Operativa: sirve cuando se usa software remoto para manipular la máquina a distancia.
- Visualizar Pantalla Intro. Contraseña: cuando se usa un software remoto para manipular la máquina a distancia, puede hacer que aparezca una pantalla de introducción de contraseña en la máquina, en el PC, o en ambos sitios.

Funcionamiento desde un PC específico

- Autoridad Operativa: se utiliza para que se pueda manipular la máquina a distancia a través del PC que se especifique.
- Nombre de Host o Dirección IP del PC: especifique el nombre del host o la dirección IP del PC que se va a conectar a la máquina. Introduzca un máximo de 127 caracteres.
- Visualizar Pantalla Intro. Contraseña:cuando se especifica un PC para manipular la máquina a distancia, puede hacer que aparezca una pantalla de introducción de contraseña en la máquina, en el PC, o en ambos sitios.

Funciona. por Usuario con Contraseña

- Autoridad Operativa: sirve para permitir que manipule la máquina a distancia un usuario provisto de contraseña. Para saber más acerca de la contraseña, consulte con el técnico del servicio.
- Visualizar Pantalla Intro. Contraseña:cuando un usuario con contraseña manipula la máquina de manera remota, podrá hacer que surja una pantalla de introducción de contraseña en la máquina, en el PC, o en ambos sitios.

## Configuración de cookies

Seleccione si desea guardar o eliminar las cookies que han de utilizarse cuando se usa Sharp OSA o se visualizan páginas Web.
Si se selecciona "No reterner cookie", se eliminarán las cookies recibidas cuando finalicen las operaciones.
Volver arriba