# CONFIGURACIÓN DE ESTADO INICIAL

Las opciones siguientes están relacionadas con la función de copia.
Las opciones predeterminadas seleccionadas aquí serán válidas para todas las funciones de la máquina (no sólo para la función de copia).
La configuración de la copiadora se restablecen a su estado inicial al presionar el botón de encendido, al pulsar la tecla [BT] o cuando transcurre el intervalo de borrado automático. Estas opciones se emplean para cambiar la configuración predeterminada del modo de copia.
Pueden cambiarse las siguientes opciones:

Elemento | Descripción
--- | ---
Modo Color | Defina la configuración del modo de color predeterminado.
Bandeja de Papel | Especifique la bandeja de papel seleccionada de forma predeterminada.
Tipo de Exposición | Configure las opciones del modo de exposición predeterminado.
Tasa de Copia | Especifique la tasa de copia seleccionada de forma predeterminada.
Copia 2-Caras | Configure las opciones de modo de doble cara seleccionado de forma predeterminada. Si se utiliza esta opción para cambiar la configuración predeterminada de la función dúplex a un valor distinto de "1 cara a 1 cara" y falla dicha función, o no funciona bien el alimentador de documentos automático, el valor volverá a ser "1 cara a 1 cara".
Salida | Establezca el método de salida de la impresión y la bandeja de salida que se selecciona por defecto.
Volver a los Predeterminados | Devuelve todos los elementos a los valores predeterminados de fábrica.

Volver arriba