# REALIZACIÓN DE COPIAS DE VARIOS ORIGINALES EN CADA PÁGINA DE LA COPIA DE FOLLETO(COPIA DE FOLLETO 2EN1/4EN1)

## Visión general

Esta función copia dos o cuatro páginas de original equitativamente en una única página de papel de la copia de folleto.
Esta función resulta útil para distribuir un número mínimo de copias de manera que pueda obtenerse un folleto atractivo.

- Los tamaños de papel y el número de hojas que se indican a continuación están disponibles para la copia de folleto 2en1 o 4en1.
  Tamaños de papel: A3, B4, A4R, 11"x 17", 8-1/2"x 14", 8-1/2"x 11"R, 8K y 16KR
  Número de hojas grapadas: 15 hojas como máximo
- Escanee los originales en orden desde la primera página hasta la última. La máquina ajustará automáticamente el orden de copia.
  Se copiarán ocho o 16 originales en cada hoja de papel. Se incluirán páginas en blanco automáticamente al final si el número de páginas del original no es múltiplo de ocho.

## Funcionamiento

Coloque el documento original y pulse la tecla [Vista previa].
Coloque el documento original en la bandeja del alimentador de documentos automático o sobre el cristal de exposición.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- CRISTAL DE EXPOSICIÓN

Si los originales son a dos caras, colóquelos en la bandeja de alimentación de documentos.
Pulse la tecla [Otros] y, después, pulse la tecla [Copia de Folleto].
Seleccione el borde de encuadernación.
Para cancelar la configuración de grapado del folleto:
Pulse la tecla [Off].
Pulse la tecla [Orig. a una cara] o la tecla [Orig. doble cara], según corresponda al original.
Si no va a insertar una portada, vaya al paso 6.
Si va a insertar una portada, pulse la tecla [Ajuste de La Portada] y, después, pulse la tecla [On].

- Para cambiar la bandeja de entrada de la portada:
Pulse la tecla [Bandeja de Papel] para mostrar la pantalla de selección de bandeja.
Pulse la bandeja de entrada de la portada en la pantalla de selección de bandeja.
Para obtener más información, consulte "SELECCIÓN DE LA BANDEJA DE PAPEL PARA LA REALIZACIÓN DE COPIAS".
- Para realizar una copia en una hoja de portada, marque la casilla [Hacer Copia en Portada (Duplex)] para que aparezca .

Si se va a copiar en la portada, no se pueden usar hojas de etiquetas, película para transparencias ni papel con pestañas.
Compruebe la imagen de vista previa en la pantalla de vista previa.
Compruebe si la configuración genera el resultado deseado.
Para cancelar todas las opciones de configuración:
Pulse la tecla [BT].
Pulse la tecla [Multicopia] en el panel de acciones.
Pulse la tecla de las hojas de tipo de multicopia que desee usar.
Si fuera necesario, las imágenes se rotarán.
Para cancelar la configuración de 2en1 o 4en1:
Pulse la tecla [Off].
Seleccione el diseño.
Seleccione el borde.
Es posible insertar una línea entre las páginas distribuidas en una hoja.
Una vez completada la configuración, pulse consecutivamente las teclas y [Atrás].
Compruebe la imagen de vista previa en la pantalla de vista previa.
Compruebe si la configuración genera el resultado deseado.
Para cancelar todas las opciones de configuración:
Pulse la tecla [BT].
Pulse la tecla [Inicio Color] o la tecla [Inicio B/N] para iniciar la copia.
Cuando esté realizando un solo juego de copias, no es necesario que especifique el número de copias.
Para realizar dos o más juegos de copias:
Pulse la tecla de la pantalla de copias a fin de especificar el número de copias.
Volver arriba