# EL ORIGINAL SE ATASCA (ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS AUTOMÁTICO)

Comprobaciones necesarias | Solución
--- | ---
¿Hay demasiado papel cargado en la bandeja del alimentador de documentos? | Asegúrese de que la pila de papel cargada en la bandeja no sobrepasa la línea indicadora.
¿Es el original un original largo? | Al utilizar el alimentador de documentos automático para escanear un original largo, establezca el tamaño de escaneado en [Tam. Gran.]. (Tenga en cuenta que los originales largos no pueden copiarse utilizando la función de copia.)
¿Es el papel del original muy fino? | Utilice el cristal de exposición para escanear el original. Si necesita utilizar el alimentador de documentos automático, use [Modo de Escaneo Lento] en [Otros] para escanear el original.
¿Está sucio el rodillo de alimentación? | Limpie la superficie del rodillo de alimentación de papel. - "LIMPIEZA DEL CRISTAL DE EXPOSICIÓN Y DEL ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS AUTOMÁTICO"

Volver arriba