# ESCANEADO DE UN DOCUMENTO EN UNA MEMORIA DE POLLING

## Visión general

Siga estos pasos para escanear un documento en el buzón de memoria para transmisión de polling (Buzón Publ.).
Si queda otro documento en el buzón de memoria (Buzón Publ.), el documento recién escaneado se añade al documento anterior. En este caso, el número de operaciones de polling será el fijado para el documento recién escaneado.

## Funcionamiento

Coloque el original.
Coloque el documento original en la bandeja del alimentador de documentos automático o sobre el cristal de exposición.

- ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
- CRISTAL DE EXPOSICIÓN

Seleccione la configuración de imagen y otras funciones.
Para volver a la pantalla del paso 4, pulse la tecla [Lista Buzón de Memoria].
No puede configurar programas, opciones de temporizador, informes de transacción, polling ni archivo de documentos.
Pulse la tecla [Otros] y pulse la tecla [Buzón de Memoria].
Pulse la ficha [Memoria de Polling].
Pulse la tecla [Buzón Publ.] desde la lista de carpetas.
Pulse la tecla [Cambiar el número de veces] en el panel de acciones.
Pulse la tecla [Una vez] o la tecla [Ilimitado] para especificar el número de veces.
Pulse la tecla [Una vez] si desea borrar el documento de la memoria después de la transmisión. Pulse la tecla [Ilimitado] para permitir la función de polling un número ilimitado de veces.
Una vez completada la configuración, pulse y .
Pulse la tecla [Inicio] para comenzar a escanear el original.

- Una vez escaneado el original, aparecerá una vista previa de la imagen en el panel táctil.
- Si introdujo las páginas del original en la bandeja del alimentador de documentos, se escanearán todas las páginas.
- Si ha colocado el original sobre el cristal de exposición, escanee página por página.
  Una vez finalizado el proceso de escaneado, coloque el siguiente original y pulse la tecla [Inicio]. Repita el procedimiento hasta que se hayan escaneado todas las páginas y, seguidamente, pulse la tecla [Read-End].

Volver arriba