# CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD

La siguiente lista incluye los elementos del modo de configuración, la configuración predeterminada de fábrica y las restricciones para cada elemento.
En función de las características técnicas de la máquina y los dispositivos periféricos instalados, es posible que algunas de estas opciones no estén disponibles.
U: Usuario general; A: Administrador del sistema/administrador

Elemento | Configuración predeterminada | U | A
--- | --- | --- | ---
| Configuración de Seguridad
| Cambiar contraseña
| - | No | Sí
| Control de Puerto
| No | Sí
| Puerto de servidor
| No | Sí
| HTTP
| Activado | No | Sí
| Número de Puerto
| 80 | No | Sí
| HTTPS
| Activado | No | Sí
| Número de Puerto
| 443 | No | Sí
| FTP Imprimir
| Activado | No | Sí
| Número de Puerto
| 21 | No | Sí
| Impresión sin Procesar
| Activado | No | Sí
| Número de Puerto
| 9100 | No | Sí
| LPD
| Activado | No | Sí
| Número de Puerto
| 515 | No | Sí
| IPP
| Activado | No | Sí
| Número de Puerto
| 631 | No | Sí
| IPP-SSL
| Desactivado | No | Sí
| Número de Puerto
| 443 | No | Sí
| Recepción de Salida en Tándem
| Activado | No | Sí
| Número de Puerto
| 50001 | No | Sí
| Escáner de PC
| Activar | No | Sí
| Número de Puerto
| 52000 | No | Sí
| Panel de Control Remoto
| Activado | No | Sí
| Número de Puerto
| 5900 | No | Sí
| SNMPD
| Activado | No | Sí
| Telnet
| Activado | No | Sí
| NBT/WINS
| Desactivado | No | Sí
| JCP
| Desactivado | No | Sí
| RARP
| Desactivado | No | Sí
| SMTP
| Activado | No | Sí
| WSD
| Activado | No | Sí
| Expansión de Dispositivo USB*1
| Activado | No | Sí
| Sharp OSA (Plataforma de Expansión)
| No | Sí
| HTTP
| Activado | No | Sí
| Número de Puerto
| 10080 | No | Sí
| HTTPS
| Activado | No | Sí
| Número de Puerto
| 10443 | No | Sí
| Puerto de cliente
| No | Sí
| HTTP
| Activado | No | Sí
| HTTPS
| Activado | No | Sí
| FTP
| Activado | No | Sí
| FTPS
| Activado | No | Sí
| SMTP
| Activado | No | Sí
| SMTP-SSL
| Activado | No | Sí
| POP3
| Activado | No | Sí
| POP3-SSL
| Activado | No | Sí
| SNMP-TRAP
| Activado | No | Sí
| Notificar Fin de Trabajo
| Activado | No | Sí
| LDAP
| Activado | No | Sí
| LDAP-SSL
| Activado | No | Sí
| SMB/WINS
| Activado | No | Sí
| SNTP
| Activado | No | Sí
| mDNS
| Activado | No | Sí
| Envío de Salida en Tándem
| Activado | No | Sí
| Backup de información (Enviar)
| Activar*5 | No | Sí
| Configuración de Filtro
| Desactivado | No | Sí
| Configuración de Filtro de Dirección IP
| No | Sí
| Modo de Filtro
| Permitido | No | Sí
| Filtrar Direcciones de la 1 a la 4
| No | Sí
| Dirección IP de Inicio
| 0.0.0.0 | No | Sí
| Dirección IP de Fin
| 0.0.0.0 | No | Sí
| Configuración de Filtro de Direcciones MAC
| No | Sí
| Filtrar Direcciones de la 1 a la 10
| 0 | No | Sí
| Configuración SSL
| No | Sí
| Puerto de servidor
| No | Sí
| HTTPS
| Activado | No | Sí
| IPP-SSL
| Desactivado | No | Sí
| Redirigir HTTP a HTTPS en el Acceso de la Pág. Web del Disp.
| Desactivado | No | Sí
| Puerto de cliente
| No | Sí
| HTTPS
| Activado | No | Sí
| FTPS
| Activado | No | Sí
| SMTP-SSL
| Activado | No | Sí
| POP3-SSL
| Activado | No | Sí
| LDAP-SSL
| Activado | No | Sí
| Nivel de cifrado
| Baja | No | Sí
| Información de Certificado
| - | No | Sí
| Configuración IEEE802.1X
| No | Sí
| Autenticación IEEE802.1X
| Desactivado | No | Sí
| Método de Autenticación EAP
| EAP-TLS | No | Sí
| Nombre de Usuario EAP
| - | No | Sí
| Contraseña
| - | No | Sí
| Autenticación de Servidor
| Activado | No | Sí
| Tiempo de Espera EAP
| 10 segundos | No | Sí
| Número de Reintentos EAP
| 3 veces | No | Sí
| Información de Certificado
| - | No | Sí
| Ajustes de borrado de datos*2
| Desactivar | No | Sí
| Desbloquee operación de archivo/carpeta*2
| - | No | Sí
| Ajustes IPsec
|  | No
| IPsec
| Desactivado | No | Sí
| Ajustes IKEv1
|  | No
| Clave Compartida Previamente
| - | No | Sí
| Duración Asociación de Seguridad (tiempo)
| 28800 segundos | No | Sí
| Duración Asociación de Seguridad (tamaño)
| 28800 KB (10 mm (1/2")) | No | Sí
| Duración IKE
| 30 segundos | No | Sí
| Reglas IPsec
| - | No | Sí
| Ocultar patrón de impresión
| No | Sí
| Ajustes Predeterminados
| Ajuste de impresión de patrón oculto
| Estándar | No | Sí
| Color de impresión
| Negro | No | Sí
| Exposición
| Estándar | No | Sí
| Tamaño de Fuente
| 48 puntos | No | Sí
| Ángulo
| 0 grados | No | Sí
| Estilo de Fuente
| Estándar | No | Sí
| Patrón de camuflaje
| Patrón 1 | No | Sí
| Método de Impresión
| Resaltado de Caracteres | No | Sí
| Config. contenido impr.
| No | Sí
| Predef. palabra
| Activado, NO COPIAR | No | Sí
| Texto preconfigurado
| Encendido | No | Sí
| Número de serie de la unidad
| Desactivado | No | Sí
| ID de Trabajo de Cuenta
| Desactivado | No | Sí
| Nombre de Usuario/Núm. de Usu.
| Desactivado | No | Sí
| Nº de control
| Desactivado | No | Sí
| Fecha/hora
| Desactivado | No | Sí
| Desactivar la Entrada Directa
| Desactivado | No | Sí
| Contraste
| No | Sí
| Negro
| 5 | No | Sí
| Magenta
| 5 | No | Sí
| Cian
| 5 | No | Sí
| Registro de texto personalizado
| - | No | Sí
| Impresión de la información de rastreo
| - | No | Sí
| Configuración de impresión de la información de rastreo
| Desactivado | No | Sí
| Inform. de impresión
| No | Sí
| Número de serie de la unidad
| Activado | No | Sí
| Texto
| Desactivado | No | Sí
| ID de Trabajo de Cuenta
| Activado | No | Sí
| Nombre de Usuario/Núm. de Usu.
| Activado | No | Sí
| Fecha/hora
| Activado | No | Sí
| Seleccionar color de impresión
| Negro | No | Sí
| Posición de impresión
| No | Sí
| Posición Vertical
| No | Sí
| Imprimir la parte superior del papel
| Desactivado | No | Sí
| Imprimir la parte inferior del papel
| Activado | No | Sí
| Posición Horizontal
| No | Sí
| Imprimir el lado izquierdo del papel
| Activado | No | Sí
| Imprimir el lado derecho del papel
| Desactivado | No | Sí
| Seleccionar el Trabajo que Imprimir
| No | Sí
| Copia
| Activado | No | Sí
| Impresora
| Activado | No | Sí
| Impresiones (Archivo de Documentos)
| Activado | No | Sí
| Recepción de Internet Fax*3
| Activado | No | Sí
| Recepción de Fax*4
| Activado | No | Sí
| Impresiones de Listados
| Activado | No | Sí
| Inic. datos privados/máquina
| - | No | Sí

*1 Se muestra cuando está activada la clave de producto del módulo de comunicación de la aplicación o del módulo de cuenta externa.
*2 Se muestra cuando está activado el kit de seguridad de datos
*3 Se muestra cuando está activada la función Internet-Fax
*4 Se muestra cuando está activada la función de fax.

*5 Se desactiva cuando se ha instalado un kit de seguridad de datos.

Volver arriba