# CONFIGURACIÓN DEL PUERTO DE LA IMPRESORA

LPD
Introduzca una fecha de caducidad para el perfil.
Configuración de LPD
LPD
Configure esta opción para utilizar LPD.
Tiempo de Espera
Introduzca un tiempo de espera. El valor predeterminado es de 0 segundos.
Utilizar Pancarta
Configure esta opción para utilizar la pancarta. El valor predeterminado es "No válido".
Sin procesar
Configuración de la impresión sin procesar
Impresión sin Procesar
Configure esta opción para utilizar datos de impresión RAW (sin procesar). El valor predeterminado es "Válido".
Número de Puerto
Introduzca un número de puerto. La opción predeterminada es el puerto 9100.
Tiempo de Espera
Introduzca un tiempo de espera. El valor predeterminado es de 90 segundos.
Utilizar Bidireccional
Para utilizar la comunicación bidireccional, configure .
WSD
Configuración de WSD
Impresión WSD
Configure esta opción para utilizar datos de impresión WSD.
Utilizar Descubrimiento de Multidifusión
Configure esta opción para utilizar el descubrimiento de multidifusión.
Una vez modificada la configuración, los cambios serán efectivos tras reiniciar la máquina. Para saber cómo reiniciar la máquina, consulte "CONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN".
Volver arriba