# ANTES DE USAR EL ESCÁNER DE RED

Para utilizar la máquina como escáner de red, deberá almacenar la información del remitente, configurar el servidor, almacenar los destinos en la libreta de direcciones y llevar a cabo otras operaciones necesarias.
Asegúrese de que el interruptor de alimentación principal esté en la posición ""
El interruptor estará en la posición "" cuando el indicador de alimentación principal se encienda. Si el indicador no está encendido, ponga el interruptor de alimentación principal en la posición "" y pulse el botón [ACTIVAR] en el panel de control.

*
  Si se va a utilizar la función de fax y, en concreto, si se espera recibir o transmitir con temporizador durante la noche, mantenga siempre el interruptor en la posición "".

Comprobación de la fecha y la hora
Verifique que en la máquina estén establecidas la fecha y la hora correctas.
Para establecer la fecha y la hora de la máquina:
en "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Ajustes Predeterminados] → [Ajuste del Reloj].
Si se ha habilitado [Desactivar Ajuste de Reloj], no podrán modificarse la fecha ni la hora.
En este caso, seleccione [Configuraciones del sistema] en "Modo Configuración" y seleccione [Configuración de Operaciones] para deshabilitar la opción [Desactivar Ajuste de Reloj].
Almacenamiento de la información del remitente
Antes de utilizar el escaneado a correo electrónico
Almacene el nombre predeterminado del remitente en "Nombre de Remitente" y la dirección de correo electrónico de respuesta en "Dirección de Respuesta". Esta información se utilizará cuando no se seleccione ningún remitente.
Para almacenar el nombre del remitente y la dirección de correo electrónico que se utilizan cuando no se selecciona ningún remitente:
En "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Configuración Envío Imágenes] → [Conf. del Escaneo] → [Conf. del Escaneo] → [Remitente Predeterminado definido].
Antes de utilizar Internet-Fax
Almacene el nombre del remitente en "Nombre de Remitente" y la dirección de Internet-Fax del remitente en "Direc. Propia".
Para almacenar el nombre y la dirección del remitente:
en "Modo Configuración", seleccione [Configuraciones del sistema] → [Configuración Envío Imágenes] → [Configuración de Operaciones] → [Nombre y número propio definido] → [Registro de Datos del Remitente].
Configuración de opciones requeridas en el Modo Configuración
Configure las opciones de servidor, las opciones predeterminadas para el escáner de red, y las opciones para Internet-Fax.

- Para establecer la configuración del servidor:
  En "Modo Configuración", seleccione [Configuración de Red] → [Instalación de Servicios]. (Se requieren derechos de administrador.)
- Para establecer la configuración básica del escáner de red:
  En "Modo Configuración", seleccione [Configuración de la Aplicación] → [Configuración del Escáner de Red]. (Se requieren derechos de administrador.)
- Para establecer la configuración de Internet-Fax:
  En "Modo Configuración", seleccione [Configuración de la Aplicación] y establezca luego las opciones de [Conf. de Internet Fax]. (Se requieren derechos de administrador.)

Almacenamiento de las direcciones de destino para cada modo de escaneado en la libreta de direcciones
Puede enviar una imagen introduciendo directamente una dirección cuando se utilice el escaneado a imagen. Conviene almacenar previamente las direcciones en la libreta de direcciones. Pueden almacenarse hasta 6.000 direcciones en la libreta de direcciones. Para obtener información sobre la libreta de direcciones, consulte "LIBRETA DE DIRECCIONES". Para obtener información sobre cómo utilizar las libretas de direcciones y almacenar direcciones, consulte los siguientes temas.

- RECUPERACIÓN DE UN DESTINO DE UNA LIBRETA DE DIRECCIONES
- CONSULTA DE UNA LISTA DE LOS DESTINOS SELECCIONADOS
- UTILIZACIÓN DE UN NÚMERO DE BÚSQUEDA PARA RECUPERAR UN DESTINO
- ESPECIFICACIÓN DE UNA DIRECCIÓN MANUALMENTE
- ESPECIFICACIÓN DE UNA CARPETA DE RED
- RECUPERACIÓN DE UN DESTINO DE UNA LIBRETA DE DIRECCIONES GLOBAL
- UTILIZACIÓN DE UN REGISTRO DE ENVÍOS PARA EL REENVÍO

Volver arriba