# TRANSMISIÓN DE METADATOS

## Visión general

Seleccione un juego de metadatos, introduzca cada elemento y lleve a cabo la entrega de metadatos.
La entrega de metadatos se lleva a cabo por medio de la función de archivo de documentos. La ficha [Entrada Datos] aparece en la pantalla de configuración de la transmisión del modo de archivo de documentos para permitir la entrega de metadatos.
Además, realice la entrega de metadatos mediante el archivo de documentos en [Operaciones con Documentos] en "Modo Configuración (versión Web)".

- En el modo de entrada de datos, configure las opciones de metadatos para realizar la entrega de metadatos.
  Para realizar la transmisión sin enviar metadatos, cambie de la pantalla del modo de entrada de datos a otro modo distinto y, a continuación, lleve a cabo la transmisión.
- Cuando se hayan configurado las opciones de metadatos o se haya especificado una dirección en el modo de entrada de datos, no será posible cambiar a otro modo.
- Antes de configurar las opciones de metadatos, especifique las direcciones en todos los modos disponibles. Una vez configuradas las opciones de metadatos, especifique sólo las direcciones en los modos que estén permitidos en los metadatos seleccionados.

## Funcionamiento

Pulse el icono [Entrada Datos] en la pantalla de inicio y luego pulse la tecla [En. Metadatos] en el panel de acciones.
Si se ha especificado un juego de metadatos concreto como juego predeterminado, vaya al paso 3.
Si no se ha almacenado ningún juego de metadatos, no estará disponible la opción de entrada de metadatos. Almacene el juego de metadatos en el modo de configuración (versión Web) antes de llevar a cabo la transmisión.
Pulse la tecla que corresponda al juego de metadatos deseado.
Aparecerán las teclas de los elementos almacenados en el juego de metadatos. Pulse la tecla correspondiente al elemento que desee introducir.
Pulse la tecla correspondiente al valor que desee introducir y, a continuación, pulse la tecla [OK].
Para introducir el valor de metadatos directamente, pulse la tecla [Entrada directa]. En la pantalla que aparece con el teclado de software, pulse la tecla [OK]. Regresará a la pantalla mostrada en el paso 3.
Una vez completada la configuración, pulse .
Para cancelar la selección del valor de metadatos: Pulse la tecla [Borrar].
Configure las opciones de imagen o de otro tipo y lleve a cabo el procedimiento de envío de escaneado.

- Configure las opciones de detalles del trabajo y, a continuación, inicie la transmisión mediante las mismas operaciones que en otros modos.
- Si introduce directamente una dirección, pulse [Toque para introducir un nombre de archivo] para mostrar la pantalla de selección del tipo de dirección. Si se selecciona un tipo de dirección como los de correo electrónico, Internet Fax, Fax, carpeta de red o SMTP directo, aparece la pantalla de introducción del tipo de dirección.

Volver arriba